***08-17_GrbMali***

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА**

**БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке**

**за јавну набавку радова -**  **Израда и постављање туристичке сабраћајне сигнализације на територији Републике Србије**

# **Број јавне набавке ЈН О 17/2017**

**Број предмета: 404-02-86/2017-02/3**

**Београд, 2017**.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/15, 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр.86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-02-86/2017-02 од 05.05.2017. године и Решења о образовању комисије број: 404-02-86/2017-02/1 од 05.05.2017. године припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке**

**за јавну набавку радова -**  **Израда и постављање туристичке сабраћајне сигнализације на територији Републике Србије**

**број јавне набавке ЈН О 17/2017**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Oпште податке о јавној набавци |
| 2. | Податке о предмету јавне набавке |
| 3. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| 4. | Образац понуде |
| 5. | Услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Зјн и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| 6. | Техничка спецификација |
| 7. | Образац трошкова припреме понуде |
| 8. | Образац изјаве о независној понуди |
| 9. | Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. Зјн |
| 10. | Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни |
| 11. | Образац - референтна листа |
| 12. | Образац - потврда о референцама |
| 13. | Изјава о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке за понуђача / члана групе понуђача |
| 14. | Изјава о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке за подизвођача |
| 15. | Модел уговора |

1. **ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**
2. **Назив, адреса и интернет страница наручиоца**: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, улица Немањина број 22-26, Београд, [www.mtt.gov.rs](http://www.mtt.gov.rs)
3. **Врста поступка**: Отворени поступак јавне набавке
4. **Предмет јавне набавке:** Радови - Израда и постављање туристичке сабраћајне сигнализације на територији Републике Србије
5. **Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци**
6. **Контакт**: Министарство трговине, туризма и телекомуникација - Одсек за јавне набавке, улица Немањина број 22-26, Београд, седми спрат, анекс А, канцеларија број 3, контакт телефон: 011/3622-113.
7. **ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Опис предметa набавке, назив и ознака из општег речника набавке**:

Предмет јавне набавке су радови: Израда и постављање туристичке сабраћајне сигнализације на територији Републике Србије

**Назив и ознака из општег речника набавке:** 45233294 – Постављање путне саобраћајне сигнализације

1. **УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца - Министарство трговине, туризма и телекомуникација у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

**3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

На српском језику морају бити и захтеви за додатна појашњења и информације у вези са припремањем понуде, у вези са чланом 63. ЗЈН.

**Понуда мора бити сачињена на српском језику**. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног судског тумача. Сертификати, фабрички атести и остала техничка и проспектна документација могу бити на енглеском језику. У складу са чланом 18. став 3. ЗЈН уколико Наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. Ако понуђач не поступи на наведени начин понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

**3.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача који су чланови групе понуђача која подноси заједничку понуду, телефон и име и презиме особе за контакт.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуду доставити на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, улица Немањина број 22-26**,** Писарница, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку радова- Израда и постављање туристичке сабраћајне сигнализације на територији Републике Србије,број јавне набавке ЈН O 17/2017ˮ

**– НЕ ОТВАРАТИ“**

**На ову адресу се могу достављати и други дописи (Захтеви за појашњења у вези са припремањем понуде у смислу члана 63. ЗЈН, захтев за заштиту права и друго) и то у радно време Наручиоца, радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова.**

**Послове писарнице за Наручиоца врши писарница Управе за заједничке послове републичких органа – Немањина 22-26, Београд, приземље.**

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом понуђача. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана који ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати Споразумом о заједничком наступу, сходно члану 81. ст. 4. и 5. ЗЈН. Изузетак од овог правила (да обрасце потписује сваки члан групе понуђача **или** овлашћени члан групе понуђача у име свих чланова групе) су обрасци на којим изричито пише да морају да буду попуњени, потписани и оверени печатом (посебно) од стране сваког члана групе понуђача (Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН).

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа у позиву за подношење понуде.

Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

**3.3. ПАРТИЈЕ**

Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

**3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ**

Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

**3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, телефон и име и презиме особе за контакт.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова- Израда и постављање туристичке сабраћајне сигнализације на територији Републике Србије,број јавне набавке ЈН O 17/2017ˮ

„Допуна понуде за јавну набавку радова- Израда и постављање туристичке сабраћајне сигнализације на територији Републике Србије,број јавне набавке ЈН O 17/2017ˮ

или

„Опозив понуде за јавну набавку радова- Израда и постављање туристичке сабраћајне сигнализације на територији Републике Србије,број јавне набавке ЈН O 17/2017ˮ

Послове писарнице за Наручиоца врши писарница Управе за заједничке послове републичких органа – Немањина 22-26, Београд, приземље.

**3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

**3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени конкурсном документацијом за предметну јавну набавку на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања и провере испуњености услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од пет дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

**3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

**Уколико група понуђача у понуди не достави наведени Споразум, понуда ове групе понуђача биће одбијена као неприхватљива.**

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су тражени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку за подношње заједничке понуде, на начин и под условима дефинисним конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и обрасце попуњене, оверене печатом понуђача и потписане од стране овлашћеног лица понуђача на начин дефинисан конкурсном документацијом за подношње заједничке понуде.

**3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА**

**3.9.1 ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА**

Цена у понуди мора бити исказана у динарима.

Цене у понуди се исказују без ПДВ и са ПДВ, с тим што ће се приликом оцене критеријума „ценаˮ узимати цене без ПДВ.

У цену су урачунати сви пратећи и зависни трошкови неопходни за извршење радова који су предмет јавне набавке. Накнадно обрачунате трошкове од стране понуђача, Наручилац неће узети у обзир.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима, у складу са чланом 19. став 4. ЗЈН.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Коначна цена изведених радова утврдиће се на основу количина стварно изведених радова, а који су предмет ове јавне набавке, уписаних и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца у грађевинској књизи и јединичних цена из усвојене Понуде.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца веће од количина предвиђених у Обрасцу понуде (предмеру радова) из усвојене Понуде, исте ће се сматрати вишком радова.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца мање од количина предвиђених у Обрасцу понуде (предмеру радова) из усвојене Понуде, Наручилац ће платити понуђачу само стварно изведене радове на основу јединичних цена из Понуде.

Ако понуђач без оправданог разлога одбија учешће у коначном обрачуну или одуговлачи са својим учешћем у изради обрачуна, Наручилац може да изврши обрачун и да о томе обавести понуђача. Ово право има и понуђач.

Свака страна сама сноси трошкове учешћа у изради коначног обрачуна.

Наручилац ће Извођачу радова извршити плаћање за извршене услуге на следећи начин:

Аванс који не може бити већи од 25% укупно уговорене вредности радова, биће исплаћен по достављању авансног рачуна и банкарске гаранције за повраћај аванса са роком важења 15 дана дуже од уговореног рока за извршење радова, која мора бити неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор (уколико је аванс уговорен).

Плаћање износа уговорене цене вршиће се према авансном рачуну, уколико је аванс уговорен, по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, овереним од стране Надзорног органа, у року до 45 дана од дана достављања рачуна.

Кoмплетну документацију у вези са реализацијом уговора: листове грађевинског дневника, листове грађевинске књиге, атест за материјал и атест за фолију, Извештаје о испитивању од стране акредитоване испитне лабораторије и другу документацију, понуђач доставља надзорном органу који ће ту документацију доставити Наручиоцу приликом примопредаје и коначног обрачуна.

**3.9.2 НАЧИН И КВАЛИТЕТ ИЗРАДЕ**

За укупан уграђени материјал у складу са пројектном документацијом, понуђач мора да има сертификате квалитета и атесте уколико се захтевају по важећим прописима и мерама.

Уколико Наручилац, а преко Надзорног органа, утврди да уграђени материјали не одговарају стандардима и техничким прописима, одбија их и забрањује њихову употребу.

У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Понуђач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала.

Понуђач је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност, Наручилац има право да такве материјале забрани и да тражи од понуђача да их о свом трошку уклони и замени у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.

Уколико понуђач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да раскине уговор.

Понуђач нема право да мења пројектно-техничку документацију, нити може да одступа од исте.

Наручилац задржава право да у току извођења радова, због промењених околности које се нису могле предвидети, измени пројектно-техничку документацију у складу са прописима.

Понуђач је дужан да извршене измене пројектно-техничке документације прихвати и по истима поступа.

У случају измене пројектно-техничке документације, понуђач има право да писаним путем затражи продужење рока изршења радова под условом да извршене измене пројектно-техничке документације по свом обиму битно утичу на рок за извођење радова.

Понуђач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет извршених радова и уграђених материјала.

Ако понуђач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака, наплати гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања утврђених недостатака, Наручилац има право да од понуђача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

**3.9.3. РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 60 нити краћи од 45 календарских дана од дана увођења у посао од стране Надзорног органа (или уплате аванса ако је аванс тражен).

Утврђени рок је фиксан и не може се мењати без сагласности Наручиоца.

Место извршења радова је на територији Републике Србије, а детаљно је дефинисано у пројектно техничкој документацији.

Рок за извршење предмета јавне набавке продужава се на писани захтев понуђача, и то:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом понуђача;

- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и другим догађајима са карактером „више силе”;

- услед измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова, и

- у другим изузетним случајевима.

Корекција и/или продужење рока за извођење радова биће важећа само ако је писаним путем одобрена од стране Наручиоца и Надзорног органа Наручиоца.

Ако понуђач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уколико атмосферске и климатске прилике током извођења радова буду изузетно неуобичајене за конкретно годишње доба и по свом интензитету су такве да могу утицати на квалитет извођења појединих радова, Наручилац ће признати право понуђачу на корекцију и/или продужење рока за време трајања истих.

Рок за продужење извођења радова услед неуобичајених и неповољних атмосферских и климатских прилика биће продужен за онај период како то буде наведено у грађевинском дневнику овереном од стране Извођача радова и Надзорног органа Наручиоца.

**3.9.4. ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ**

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца, веће односно мање од количина предвиђених у Понуди, исте ће се, на основу Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ”, број 18/77), сматрати вишком односно мањком радова.

Јединичне цене за све позиције из Понуде, а за које се утврди постојање вишка, биће фиксне и непроменљиве.

Уколико се у оквиру стварно изведених радова утврди постојање вишка и мањка радова у оквиру укупно уговорене цене, исте ће се сматрати извршењем предмета уговора.

Уколико се у оквиру стварно изведених радова утврди постојање вишка и мањка радова преко износа укупно уговорене цене, понуђач ће бити дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести Надзорни орган и Наручиоца у писаној форми.

Ако се у току извођења радова утврди да би укупни вишак радова износио до 5% у односу на укупно уговорену цену радова, коначна вредност вишка радова биће одређена Анексом уговора у складу са расположивим буџетским средствима.

Понуђач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност Надзорног органа, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач радова није овлашћен да без писане сагласности наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Извођач радова се обавезује да, поред радова из предмера и предрачуна туристичке сигнализације, независно од стварно изведених количина радова, изведе и све евентуално непредвиђене радове, који уговором нису обухваћени, а који су због непредвиђених околности постали неопходни за извршење уговорних обавеза и чија укупна вредност није већа од 15% вредности уговорених радова.

У случају непредвиђених радова, Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. Став 1. Тачка 5) ЗЈН:

Понуђач и Надзорни орган су дужни да истог дана када наступе наведене околности, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести понуђача.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење уговора.

Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

**3.9.5. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА**

Комисију за примопредају радова који су предмет ове јавне набавке, образује Наручилац у року од 10 дана од пријема обавештења понуђача да је извршио уговорне обавезе, а чине је три представника Наручиоца, и по један представник Надзорног органа и понуђача.

Комисија сачињава Записник о примопредаји радова који садржи податке о извршеним радовима.

Понуђач је дужан да, приликом сачињавања записника о примопредаји радова, преда Наручиоцу сву техничку и атестну документацију која се односи на извођење радова.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац преко Надзорног органа у току односно по завршетку извођења радова, понуђач мора да отклони без одлагања.

Уколико те недостатке понуђач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће недостатке отклонити на рачун понуђача.

**3.9.6. УГОВОРНА КАЗНА**

Уколико понуђач не заврши радове који су предмет ове јавне набавке у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,5‰ (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% (процената) од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка понуђача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

**3.9.7. ГАРАНТНИ РОК**

Гарантни рок за све изведене радове и коришћене материјале не може бити краћи од 24 месеца, од дана сачињавања Записника о примопредаји радова.

**3.9.8. РИЗИК И ОСИГУРАЊЕ**

До примопредаје радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси понуђач. После примопредаје, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Наручилац.

Понуђач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности.

Премију осигурања плаћа понуђач.

**3.9.9. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**

Наручилац се обавезује да:

- понуђачу плати уговорену цену за извршене радове, према јединичним ценама из Понуде, тј.односно према испостављеној авансној рачуну (уколико је аванс уговорен), привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, овереним од стране Надзорног органа, а у складу са расположивим буџетским средствима;

- пружи понуђачу све неопходне информације за извршење обавеза из уговора;

- обезбеди вршење стручног надзора у току извршења радова, о чему закључује посебан уговор о стручном надзору;

- пре почетка извођења радова преда понуђачу акт о именовању надзорног органа;

- од понуђача прими изведене радове у складу са уговореним одредбама;

- формира комисију за примопредају и коначни обрачун са Надзорног органа и понуђачем у року од 10 дана од пријема обавештења понуђача да је извршио уговорне обавезе.

**3.9.10. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА**

Понуђач се обавезује да радове који су предмет ове јавне набавке изведе стручно, квалитетно и у уговореном року, у складу са важећим прописима, стандардима, инвестиционо-техничком документацијом и уговором.

Понуђач се обавезује да:

- пре почетка радова на постављању туристичке саобраћајне сигнализације Наручиоцу достави решење о именовању одговорног лица за постављање туристичке саобраћајне сигнализације;

- радове који су предмет ове јавне набавке, изведе у потпуности према уговору, пројектној документацији и у складу са условима и дозволама за постављање издатим од стране надлежних органа и институција;

- обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала потребних за извођење уговором преузетих обавеза;

- уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику фаза;

- осигура безбедност свих лица на терену, као и одговарајуће обезбеђење и превоз материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, трећим лицима и стварима трећих лица, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до сачињавања записника о извршеној услузи;

- се строго придржава мера заштите и безбедности на раду, као и противпожарне заштите;

- омогући вршење стручног надзора на извршеним радовима;

- уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- поступи по свим основаним примедбама и захтевима датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова;

- по завршетку радова, у писаној форми, одмах обавести Наручиоца да је извршио своју уговорну обавезу;

- сноси трошкове отклањања уочених недостатака од стране комисије за примопредају;

- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

Понуђач је одговоран за целокупну штету која настане трећим лицима као последица пружања услуге.

**3.9.11. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА:**

Рок важења понуда је минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда. Понуђачи су дужни да у обрасцу понуде наведу који је рок важења понуде.

**3.10. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА**

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, печат понуђача и потпис овлашћеног лица понуђача.

У складу са чланом 14. став 1. ЗЈН Наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, **у складу са законом**, понуђач означио у понуди.

Понуђач је дужан да наведе на основу ког прописа је одређени податак означио као поверљив и да то образложи. У противном наручилац ће заинтересованим лицима омогућити увид у смислу члана 110. ЗЈН.

На пр. чланом 4. став 1. Закона о заштити пословне тајне („Службени глaсник РСˮ број 72/11) је предвиђено следеће:

„**Пословном тајном,** у смислу овог закона, сматра се било која **информација која има комерцијалну вредност** зато што није опште позната нити је доступна трећим лицима која би њеним коришћењем или саопштавањем **могла остварити економску корист,** и која је од стране њеног држаоца заштићена одговарајућим мерама у складу са законом, пословном политиком, уговорним обавезама или одговарајућим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би **саопштавање трећем лицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне.** У случају да се понуђач позива на ову одредбу мора да образложи детаљно основаност позивања на исту. Понуђач може да се позове и на други пропис који регулише ову област али такође мора да да детаљно образложење.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

**3.11. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Б) Изабрани понуђач је дужан да достави:**

* **Банкарску гаранцију за повраћај аванса**

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања која мора бити у висини аванса **са ПДВ**, са роком важења најмање 15 дана дужим од истека уговореног рока за извршење радова, која мора бити неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор (сходно члану 14. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РСˮ, број 29/2013, 104/13,86/15), а у корист Наручиоца (уколико је уговорен аванс). Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања уколико је исти уговорен.

* **Банкарску гаранцију за добро извршење посла**

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења 30 дана дужим од истека уговореног рока за извршење радова, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив без права на приговор, а у корист Наручиоца По завршеном послу Наручилац ће предметну гаранцију вратити, на писани захтев понуђача.

У случају наступања услова за продужење рока за извођење радова, понуђач је у обавези да продужи важење банкарских гаранција.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова, које је предмет јавне набавке, у току, понуђач је дужан да продужи рок важења банкарских гаранција.

* **Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року**

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана сачињавања Записника о примопредаји радова, Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења 7 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив без права на приговор, а у корист Наручиоца, што је услов за плаћање окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико понуђач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца. По истеку гарантног рока, Наручилац ће предметну гаранцију вратити на писани захтев понуђача.

Све гаранције морају бити на меморандуму банке, са подацима о наручиоцу, понуђачу, банци и предмету и броју јавне набавке, а **не смеју садржати додатне услове или рокове за реализацију.**

**Захтеване банкарске гаранције не бушити, већ са другим документима доставити у провидним фолијама или на други начин.**

Банкарску гаранцију за добро извршење посла и Банкарску гаранцију за повраћај аванса Наручилац може да реализује уколико изабрани понуђач не извршава своје обавезе на начин и под условима дефинисаним уговором о јавној набавци, који ће бити закључен након окончања предметног поступка јавне набавке, или уколико понуђач не поштује прописе који регулишу област из које је предмет јавне набавке.

Пoднeтa бaнкaрскa гaрaнциja нe мoжe дa сaдржи дoдaтнe услoвe зa исплaту, крaћe рoкoвe oд oних кoje oдрeди Нaручилaц, мaњи изнoс oд oнoг кojи oдрeди Нaручилaц или прoмeњeну мeсну нaдлeжнoст зa рeшaвaњe спoрoвa. Aкo сe зa врeмe трajaњa угoвoрa прoмeнe рoкoви зa извршeњe угoвoрнe oбaвeзe, вaжнoст бaнкaрскe гaрaнциje мoрa дa сe прoдужи.

**Након што прими Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац ће вратити изабраном понуђачу Банкарску гаранцију за добро извршење посла.**

**3.12. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

**3.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи назив и адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса.

Питања могу да се шаљу на e-mail адресу: [javnenabavke@mtt.gov.rs](mailto:javnenabavke@mtt.gov.rs). На ову е-адресу се могу доставити и други дописи заинтересованог лица, односно понуђача (нпр. Захтев за заштиту права и друго) и то у радно време Наручиоца, радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова. Питања могу да се шаљу и путем поште на адресу наручиоца: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Одсек за јавне набавке, Београд, Немањина 22-26 **–** Писарница, са назнаком предмета и броја јавне набавке. Питање у е-форми мора бити достављено са печатом и потписом овлашћеног лица понуђача – **скениран документ и пожељно је доставити у Word формату**. Питања се могу достављати и путем поште на адресу Наручиоца.

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана пријема захтева.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН, и то писаним путем, односно путем поште или електронске поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

**3.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА**

Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по писаном захтеву може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно тражити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

**3.15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:**

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена ценаˮ.

Уговор ће бити додељен понуђачу који понуди најнижу укупну цену без ПДВ (под условом да је понуда прихватљива у смислу ЗЈН и конкурсне документације за предметну јавну набаку).

**3.16. РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Уколико два или више понуђача понуде исту укупну цену без ПДВ, а при томе су најповољније, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је понудио краћи рок за завршетак радова. Уколико два или више понуђача понуде исти рок за завршетак радова, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове.

**3.17. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН**

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. **Образац** изјаве је дат у конкурсној документацији.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач, у складу са чланом 74. став 2. ЗЈН.

**3.18. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА**

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Одредбе ст. 3. и 4. члана 149. ЗЈН не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом [javnenabavke@mtt.gov.rs](mailto:javnenabavke@mtt.gov.rs) у радно време Наручиоца, радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часоваили препорученом пошиљком са повратницом на адресу Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Одсек за јавне набавке, Београд, Немањина 22-26 **–** Писарница, са назнаком предмета и броја јавне набавке. **Уколико се Захтев за заштиту права доставља е-поштом, пожељно је да се уз скенирани овај документ са печатом и потписом овлашћеног лица понуђача (подносиоца захтева), исти достави и у Word формату ради бржег и ефикаснијег поступања Наручиоца (без преписивања навода подносиоца захтева).**

**Висина таксе**

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

1) 120.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

**Уплата таксе: интернет адреса Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки линк:**

**http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html**

**УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА**

**ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА**

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; у даљем тексту:

ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и

потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

**Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:**

**1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће**

**елементе:**

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос

средстава реализован, као и датум извршења налога. ***\* Републичка комисија***

***може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна***

***достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на***

***тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.***

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се

подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се

подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за

којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

**2. Налог за уплату**, **први примерак,** оверен потписом овлашћеног лица и печатом

банке или поште**,** који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати

таксе наведене под тачком 1.

**3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе**

**за трезор,** потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално

осигурање и други корисници јавних средстава);

**4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из**

**потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1,** за подносиоце захтева за заштиту

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у

складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос

<http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

**3.19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

Наручилац задржава право измене уговора током трајања истог, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

**3.20. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

1. **ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр.\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017. године (*понуђач уписује свој заводини број и датум*) за јавну набавку радова - Израда и постављање туристичке сабраћајне сигнализације на територији Републике Србије, број јавне набавке ЈН O 17/2017.

**Табела 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ** | |
| **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра (Регистра Агенције за привредне регистре)** |  |
| **Адреса понуђача:** |  |
| **Име и презиме особе за контакт:** |  |
| **e-mail:** |  |
| **Телефон:** |  |
| **Телефакс:** |  |
| **Порески број понуђача (ПИБ):** |  |
| **Матични број понуђача:** |  |
| **Шифра делатности:** |  |
| **Назив банке и број рачуна:** |  |
| **Лице овлашћено за потписивање уговора:** |  |
| **Врста предузећа** | **А)микро**  **Б) мало**  **В) средње**  **Г) велико** |

**Понуду дајем: (*заокружити начин давања понуде и то А), Б) или В) (и уписати податке под Б) и В)).У случају заједничке понуде са подизвођачем/има заокружити Б)и В) и попунити захтеване податке )***

**Табела 2.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **А) САМОСТАЛНО** | | |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ / ИМА** | | |
| **1)** | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра (Регистра Агенције за привредне регистре) свих подизвођача** | **1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **Адреса:** | **1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **Матични број:** | **1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **Порески идентификациони број:** | **1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **Име и презиме особе за контакт:** | **1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:** | **1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:** | **1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** | | |
| **1)** | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра (Регистра Агенције за привредне регистре) свих чланова групе понуђача** | **1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **Адреса:** | **1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **Име и презиме особе за контакт:** | **1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **е-mail** | **1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **Телефон:** | **1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **Телефакс:** | **1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **Порески идентификациони број:** | **1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **Матични број:** | **1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **Шифра делатности:** | **1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Напомена: -** Уколико има више подизвођача или чланова групе у заједничкој понуди него што има предвиђених рубрика у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче и/или чланове групе понуђача.

* Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим члановима групе у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

**Табела 3.**

|  |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде  (минимум 60 дана од дана отварања понуда): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда |
| Плаћање:  А) аванс \_\_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) највише до 25%  Словима  Остатак од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% вредности извршених радова Наручилац ће платити извођачу у року до 45 дана од дана достављања привремених или окончане ситуације, а на основу потписаног Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну.  Б) без аванса  Уговорену вредност радова Наручилац ће платити извођачу у року не дужем од 45 дана од дана достављања привремених и окончане ситуације испостављене на основу потписаног Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну.  НАПОМЕНА: Заокружити једну од понуђених опција. |  |
| Рок за завршетак радова:  (не може бити дужи од 60 нити краћи од 45 календарских дана од дана увођења у посао од стране Надзорног органа) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана |
| Гарантни рок:  (не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана сачињавања Записника о примопредаји радова) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеци |

**Табела 4.**

**/Уписати податке из Табеле 3. Обрасца структуре понуђене цене /**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Укупна вредност понуде без обрачунатог ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара  Словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Износ ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара  Словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. Укупна вредност понуде са обрачунатим ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара  Словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Датум Печат и потпис овлашћеног лица понуђача (самостална понуда или носилац посла у заједничкој понуди)

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Печат и потпис овлашћеног лица члана групе понуђача / подизвођача

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Печат и потпис овлашћеног лица члана групе понуђача / подизвођача

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Печат и потпис овлашћеног лица члана групе понуђача / подизвођача

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Печат и потпис овлашћеног лица члана групе понуђача / подизвођача

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Напомена:**

- Образац понуде је потребно попунити, оверити печатом понуђача и потписати од стране овлашћеног лица понуђача

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

* Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач/и, за разлику од свих других образаца које је довољно да попуни, овери печатом и потпише само понуђач.

1. **УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) испуњеност услова Понуђач у понуди доказује достављањем ИЗЈАВЕ којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава ове услове.**

**Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:**

**Табела 1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редни**  **број** | **Услови:** | **Докази:** |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) испуњеност услова из тачке 1. Табеле 1. **Понуђач у понуди доказује достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава овај услов**.  Чланоном 79. став 2. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) је предвиђено да ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, **наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.** Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.  Доказ који доставља понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда оцењена као најповољнија (довољна је копија) пре доношења Одлуке о додели уговора:  - **ПРАВНО ЛИЦЕ**: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда  - **ПРЕДУЗЕТНИК:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре,  **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе понуђача * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) испуњеност услова из тачке 1. Табеле 1. **Понуђач у понуди доказује достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава овај услов**.  Чланоном 79. став 2. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) је предвиђено да ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, **наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.** Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.  Доказ који доставља понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда оцењена као најповољнија (довољна је копија) пре доношења Одлуке о додели уговора:  **- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** - захтев за издавање овог уверења може се поднети према **месту рођења** (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено) и према **месту пребивалишта**.  Напомена: У случају да **правно лице има више законских заступника**, овај доказ доставити **за сваког од њих**    - **ПРАВНО ЛИЦЕ**: - За кривична дела организованог криминала - **УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ**, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење <http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>  - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – **УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА** (**које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда**) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.   * **Посебна напомена**: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда правно лице да достави **И** **УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за **кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.**   **Напомена**:   * У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе понуђача * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)   **Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда**. |
| 3. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) испуњеност услова из тачке 1. Табеле 1. **Понуђач у понуди доказује достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава овај услов**.  Чланоном 79. став 2. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) је предвиђено да ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, **наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.** Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.  Доказ који доставља понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда оцењена као најповољнија (довољна је копија) пре доношења Одлуке о додели уговора:  - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и  2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  Напомена:  • Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо два горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације  • У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе понуђача  • У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)  • Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 4. | - да располаже **неопходним финансијским капацитетом:**  1) да је понуђач остварио пословни приход од најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ у претходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016.године) збирно  2) да у последњих шест месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади дуже од 3 дана укупно | У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) испуњеност услова из тачке 1. Табеле 1. **Понуђач у понуди доказује достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава овај услов**.  Чланоном 79. став 2. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) је предвиђено да ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, **наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.** Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.  Доказ који доставља понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда оцењена као најповољнија (довољна је копија) пре доношења Одлуке о додели уговора:  1) **Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН** Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2014, 2015.годину. (Релевантан је податак АОП 201), а за 2016. годину Биланс стања и Биланс успеха.  **Напомена**: Понуђач не мора да достави у понуди Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН уколико је за њега доступан захтевани податак на интернет адреси Агенције за привредне регистре – Опција “Претрага података” – Претрага правних лица и предузетника – Матични број понуђача - Финансијски извештаји - [Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника.](http://fi.apr.gov.rs/prijemfi/cir/Podaci1.asp?Search=20029684&code=13013defaf0981c0cc9f50fe33592b1caf479039) - **Подаци из финансијских извештаја за 2016, 2015. и 2014. годину** (у овом случају понуђач може у понуди само да наведе да је податак доступан на интернет адреси Агенција за привредне регистре)  2) **Потврда Народне банке Србије** да понуђач у задњих шест месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади дуже од три дана укупно.  **Напомена**:Понуђач не мора да достави овај доказ уколико је за њега доступан овај податак на интернет адреси Народне банке Србије – Опција Принудна наплата – Претраживање дужника у принудној наплати – линк: <http://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/pn.html> (у овом случају понуђач може у понуди само да наведе да је податак доступан на интернет адреси Народне банке Србије)  **Напомена:**  У случају да понуду подноси група понуђача, услове из тачке 4. подтачка 1) и 2) група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају неки од ових услова заједно. Довољно је да један од чланова групе понуђача испуни овај услов и достави доказ.  У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, овај доказ не треба доставити за подизвођача. Понуђач мора самостално да испуни овај услов. |
| 5. | - да располаже **неопходним пословним капацитетом и то:**  1) да поседује важеће сертификате о испуњавању стандарда ISO 9001(Систем менаџмента квалитетом) и ISO 14001 (Систем управљања заштитом животне средине)  2) да је у претходне 3 (три) године (2014, 2015, и 2016 година), уредно релизовао најмање три уговора за извођење радова на изради и постављању туристичке саобраћајне сигнализације укупне вредности од најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ | У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) испуњеност услова из тачке 1. Табеле 1. **Понуђач у понуди доказује достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава овај услов**.  Чланоном 79. став 2. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) је предвиђено да ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, **наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.** Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.  Доказ који доставља понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда оцењена као најповољнија (довољна је копија) пре доношења Одлуке о додели уговора:  1) Копије важећих сертификата  2) Попуњен, оверен печатом понуђача и потписан од стране овлашћеног лица понуђача „Образац – Референтна листаˮ са приложеним копијама уговора и окончаним ситуацијама овереним од стране надзорног органа  **Напомена**:   * У случају да понуду подноси група понуђача, услов из тачке 6. група понуђача испуњава заједно. Довољно је да један од чланова групе понуђача испуни овај услов и достави доказ. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача. Понуђач мора самостално да испуни овај услов. |
| 6. | -да располаже **неопходним кадровским и техничким капацитетом и то:**:   1. **Кадровски капацитет:**   - Да располаже са минимум 15 (петнаест) радно ангажованих, од којих најмање: 2 (два) дипломирана инжењера саобраћајне струке са важећом лиценцом 470 – одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације; 5 (пет) радника средње или више стручне спреме и то: саобраћајне струке или друге техничке струке.   1. **Технички капацитет:** 2. Да поседује следећe:   - погон (машине и опрему) за производњу – израду туристичке саобраћајне сигнализације;  - минимум 1 теретни камион носивости од 3 до 7 тона;  - минимум 2 камиона „путарцаˮ-комбинована возила за превоз радника и опреме (поседује товарни сандук);  - минимум 1 машина за прављење бетона;  - минимум 2 путничка возила.   1. Да понуђач располаже неопходним доказима о квалитету производа и материјала за пружање услуга на изради сигнализације у складу са важећом законском регулативом | У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) испуњеност услова из тачке 1. Табеле 1. **Понуђач у понуди доказује достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава овај услов**.  Чланоном 79. став 2. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) је предвиђено да ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, **наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.** Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.  Доказ који доставља понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда оцењена као најповољнија (довољна је копија) пре доношења Одлуке о додели уговора:   * **Докази за кадровски капацитет:**   Као доказ којим се доказује да су исти радно ангажовани код понуђача ( под радно ангажованим лицем сматра се свако лице које понуђач ангажује по основу уговора о раду на неодређено или одређено време или по другом правном основу, а у складу са Законом о раду и другим прописима који регулишу ову област) и да имају одговарајућу стручну спрему. Неопходно је доставити њихове пријаве на осигурање (образац пријаве на осигурање) и копије Уговора о радном ангажовању, а за дипломиране инжењере саобраћајне струке поред наведеног, потребно је доставити и фотокопију дипломе као и копију лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије.   * **Докази за технички капацитет:** * **Опрема**   **Фотокопије пописне листе** са стањем на дан 31.12.2016. године уз **обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом**, а за моторна возила и фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда.  Техничка опремљеност за набавку опреме у текућој години, понуђач може доказати достављањем рачуна добављача или Уговора о купопродаји. Техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу или лизингу.  **2) Квалитет производа - стандарди**  а) Сертфикат о квалитету табли - извештај о испитавању издат од стране акредитоване лабораторије у погледу минималних услова које саобраћајни знаци морају да испуњавају у складу са стандардом SRPS EN  12899:  - фактор сигурности са оптерећењем класе (PAF1), притисак ветра класе (WL5), динамички притисак снега класе (DSL1) и највећу привремену дефлексију класе (TDB4) - Предвиђено чланом 84. Правилника о саобраћајним знаковима на путевима („Службени гласник РСˮ, број 134/2014);  **Напомена**:   * Понуђачу који уместо стандарда TDB4 поседује стандарде TDB1, TDB2 или TDB3, признаће се испуњавање траженог услова.   б) Сертификат о квалитету фолије за знакове (са преводом ако је на страном језику) класа фолије 2.  **Напомена**:   * У случају да понуду подноси група понуђача, додатни услов техничког капацитета за учешће у поступку чланови групе понуђача испуњавају заједно   У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача. Понуђач мора самостално да испуни овај услов. |

Чланом 79. став 2. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) је предвиђено да ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, **наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.** Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.

**Допунске напомене:**

Понуђач (самостални понуђач, понуђач који наступа за подизвођачем, група понуђача) је дужан да достави и обрасце садржане у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, попуњене, оверене печатом понуђача и потписане од стране овлашћеног лица понуђача, на начин дефинисан конкурсном документацијом.

**ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ ЧИЈА ЈЕ ПОНУДА У ФАЗИ СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ ПОНУДА ОЦЕЊЕНА КАО НАЈПОВОЉНИЈА НЕ МОРА ДА ДОСТАВИ, У ВЕЗИ СА ЧЛАНОМ 79. СТАВ 2. ЗЈН:**

* Понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда оцењена као најповољнија, а који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора да достави доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, у вези са чланом 79. став 2. ЗЈН,
* Понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда оцењена као најповољнија, који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не мора да достави доказе наведене у тачкама од 1) до 4) Табеле 1. овог обрасца, сходно чл. 78. ЗЈН-а, а у вези са чланом 79. став 2. ЗЈН.
* Наручилац неће одбити понуду најповољнијег понуђача као неприхватљиву, у вези са чланом 79. став 2. ЗЈН, уколико пре доношења Одлуке о додели уговора по позиву Наручиоца не достави доказ одређен конкурсном документацијом, ако наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни,.
* Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде.
* У вези са чланом 79. став 2. ЗЈН Понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда оцењена као најповољнија не мора пре доношења Одлуке о додели уговора да достави доказ – Потврду Народне банке Србије уколико је за њега доступан овај податак на интернет адреси Народне банке Србије – Опција Принудна наплата – Претраживање дужника у принудној наплати – линк: <http://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/pn.html>
* Понуђач не мора да достави у понуди Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН уколико је за њега доступан захтевани податак на интернет адреси Агенције за привредне регистре – Опција „Претрага података” – „Претрага правних лица и предузетника <http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search>– Матични број понуђача - Финансијски извештаји - [Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника.](http://fi.apr.gov.rs/prijemfi/cir/Podaci1.asp?Search=20029684&code=13013defaf0981c0cc9f50fe33592b1caf479039). - Подаци из финансијских извештаја за 2016. 2015. и 2014. годину (у овом случају понуђач може у понуди само да наведе да је податак доступан на интернет адреси Агенције за привредне регисгре).

**ГРУПА ПОНУЂАЧА**

Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца – Табела 1, а остале услове из овог обрасца испуњавају заједно.

**ПОДИЗВОЂАЧИ**

Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем/има, подизвођач мора да испуњава обавезне услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца – Табела 1.

**СТРАНИ ПОНУЂАЧИ**

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, најповољнији понуђач у вези са чланом 79. став 2. ЗЈН, може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако најповољнији понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима најповољнији понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

**ПРОМЕНЕ**

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

**Наручилац упозорава Понуђача да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорносту, у смислу члана 170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН.**

Чланом 234а Кривичног законика („Службени глaсник РСˮ, бр. 85/2005, 88/2005 - испр, 107/2005 - испр, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014) је предвиђено да Oдгoвoрнo лицe у прeдузeћу или другoм субjeкту приврeднoг пoслoвaњa кoje имa свojствo прaвнoг лицa или прeдузeтник, кojи **у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм пoднeсe пoнуду зaснoвaну нa лaжним пoдaцимa,** или сe нa нeдoзвoљeн нaчин дoгoвaрa сa oстaлим пoнуђaчимa, или прeдузмe другe прoтивпрaвнe рaдњe у нaмeри дa тимe утичe нa дoнoшeњe oдлукa нaручиoцa jaвнe нaбaвкe, кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Број поз.** | **Шифра табле** | **Ширина табле (mm)** | **Висина табле (mm)** | **Површина табле (m²)** | **Класа материјала** | **Врста носача** | **Димензија носача (m)** | **Комада** | **Дужина цевних носача уз полупортале** |
| 1 | III-402.1-1.1 | 2700 | 1500 | 4,05 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 4 | 2 |  |
| 2 | III-401-1.1 | 3000 | 2100 | 6,3 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5,3 | 2 |  |
| 3 | III-402.1-1a.1 | 1700 | 400 | 0,68 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,3 | 2 |  |
| 4 | III-402.1-1a.2 | 1700 | 400 | 0,68 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,3 | 2 |  |
| 5 | III-402.1-2.1 | 1300 | 1200 | 1,56 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4,3 | 2 |  |
| 6 | III-402.1-2.2 | 1300 | 1200 | 1,56 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4,3 | 2 |  |
| 7 | III-402.1-3.1 | 1400 | 800 | 1,12 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.4m | 1 | 2x0.8m |
| 8 | III-402.1-3.2 | 1400 | 800 | 1,12 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.4m | 1 | 2x0.8m |
| 9 | III-402.1-4.1 | 1300 | 300 | 0,39 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 1 |  |
| 10 | III-402.1-5.1 | 1300 | 300 | 0,39 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.3m | 1 | 2x0.3m |
| 11 | III-402.1-5.2 | 1300 | 900 | 1,17 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.3m | 1 | 2x0.9m |
| 12 | III-402.1-6.1 | 1300 | 900 | 1,17 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=1.6m, b=1.3m | 1 | 2x0.9m |
| 13 | III-402.1-6.2 | 1300 | 900 | 1,17 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.3m | 1 | 2x0.9m |
| 14 | III-402.1-6.3 | 1300 | 900 | 1,17 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.3m | 1 | 2x0.9m |
| 15 | III-402.1-6.4 | 1300 | 1200 | 1,56 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.3m | 1 | 2x0.6m |
| 16 | III-402.1-7.1 | 1300 | 600 | 0,78 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=1.6m, b=1.3m | 1 | 2x0.6m |
| 17 | III-402.1-7.2 | 1300 | 600 | 0,78 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=1.6m, b=1.3m | 1 | 2x0.6m |
| 18 | III-402.1-7.3 | 1300 | 1200 | 1,56 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.3m | 1 | 2x1.2m |
| 19 | III-402.1-8.1 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 20 | III-402.1-8.2 | 1400 | 400 | 0,56 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 |  |
| 21 | III-403-9.1 | 1700 | 500 | 0,85 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 22 | III-403-9.2 | 1700 | 500 | 0,85 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 23 | III-402.1-10.1 | 1500 | 1200 | 1,8 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4,3 | 2 |  |
| 24 | III-402.1-10.2 | 1500 | 1200 | 1,8 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4,3 | 2 |  |
| 25 | III-402.1-10.3 | 1500 | 1200 | 1,8 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4,3 | 2 |  |
| 26 | III-402.1-11.1 | 2300 | 1000 | 2,3 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,5 | 2 |  |
| 27 | III-402.1-11.2 | 2300 | 1000 | 2,3 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,5 | 2 |  |
| 28 | III-401-11.3 | 3000 | 2100 | 5,3 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5,3 | 2 |  |
| 29 | III-401-11.4 | 3000 | 2100 | 5,3 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5,3 | 2 |  |
| 30 | III-402.1-12.1 | 2400 | 1200 | 2,88 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 |  |
| 31 | III-402.1-13.1 | 2300 | 800 | 1,84 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3 | 2 |  |
| 32 | III-402.1-14.1 | 1800 | 900 | 1,62 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,7 | 2 |  |
| 33 | III-402.1-14.2 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 34 | III-402.1-15.1 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) знакови се постављају "леђа о леђа" | 3,2 | 2 |  |
| 35 | III-402.1-15.2 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом |  |  |  |
| 36 | III-402-16.1 | 1200 | 400 | 0,48 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) знак се додаје на постојећи полупортал |  |  | 2x0.5m |
| 37 | III-402.1-16.2 | 2200 | 1800 | 3,96 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5 | 2 |  |
| 38 | III-402.1-16.3 | 1800 | 1500 | 2,7 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4,7 | 2 |  |
| 39 | III-402.1-17.1 | 2200 | 900 | 1,98 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.2m | 1 | 2x0.9m |
| 40 | III-402.1-18.1 | 1400 | 300 | 0,42 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 41 | III-402.1-18.2 | 1400 | 300 | 0,42 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 42 | III-402.1-19.1 | 1400 | 300 | 0,42 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 43 | III-401-20.1 | 3000 | 1900 | 5,7 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 4,3 | 2 |  |
| 44 | III-402.1-21.1 | 2200 | 1200 | 2,64 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4,2 | 2 |  |
| 45 | III-402.1-21.2 | 2200 | 1800 | 3,96 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5 | 2 |  |
| 46 | III-402.1-21.3 | 1700 | 400 | 0,68 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 0,5 | 2 |  |
| 47 | III-402.1-22.1 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 |  |
| 48 | III-402.1-22.2 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 |  |
| 49 | III-402.1-23.1 | 1800 | 1200 | 2,16 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,7 | 2 |  |
| 50 | III-402.1-23.2 | 2200 | 1200 | 2,64 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4,8 | 2 |  |
| 51 | III-402.1-23.3 | 2100 | 600 | 1,26 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3 | 2 |  |
| 52 | III-402.1-24.1 | 2200 | 400 | 0,88 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 53 | III-403-25.1 | 2000 | 300 | 0,6 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) знакови се постављају "леђа о леђа" | 2,7 | 2 |  |
| 54 | III-403-25.2 | 2000 | 300 | 0,6 | 1, са антиграфит фолијом |  |  |  |
| 55 | III-402.1-26.1 | 2300 | 900 | 2,07 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 56 | III-402.1-26.2 | 2300 | 1200 | 2,76 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,5 | 2 |  |
| 57 | III-402.1-27.1 | 1400 | 300 | 0,42 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 58 | III-402.1-27.2 | 1400 | 300 | 0,42 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 59 | III-402.1-28.1 | 1400 | 300 | 0,42 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 60 | III-402.1-28.2 | 1400 | 300 | 0,42 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 61 | III-403-29.1 | 1200 | 300 | 0,36 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) знакови се постављају "леђа о леђа" | 3,2 | 2 |  |
| 62 | III-403-29.2 | 1200 | 300 | 0,36 | 1, са антиграфит фолијом |  |  |  |
| 63 | III-401-30.1 | 3000 | 2100 | 6,3 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 4,3 | 2 |  |
| 64 | III-402.1-30.1 | 2300 | 500 | 1,15 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,5 | 2 |  |
| 65 | III-402.1-30.2 | 2300 | 500 | 1,15 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 66 | III-402.1-31.1 | 2300 | 500 | 1,15 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 67 | III-402.1-32.1 | 3400 | 1500 | 5,1 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 3,7 | 2 |  |
| 68 | III-401-33.1 | 1900 | 1400 | 2,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,6 | 2 |  |
| 69 | III-402.1-33.1 | 3400 | 1500 | 5,1 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 3,7 | 2 |  |
| 70 | III-402.1-34.1 | 2200 | 900 | 1,98 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.2m | 1 | 2x0.9m |
| 71 | III-402.1-35.1 | 2200 | 900 | 1,98 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.2m | 1 | 2x0.9m |
| 72 | III-402.1-36.1 | 2200 | 900 | 1,98 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.2m | 1 | 2x0.9m |
| 73 | III-402.1-37.1 | 2200 | 300 | 0,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 74 | III-402.1-37.2 | 2200 | 900 | 1,98 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.2m | 1 | 2x0.9m |
| 75 | III-402.1-38.1 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3 | 2 |  |
| 76 | III-402.1-38.2 | 2300 | 600 | 1,38 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 |  |
| 77 | III-402.1-39.1 | 2600 | 400 | 1,04 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 78 | III-402.1-39.2 | 2600 | 400 | 1,04 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 79 | III-401-39.3 | 2600 | 1400 | 3,64 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 4 | 2 |  |
| 80 | III-401-39.4 | 2600 | 1400 | 3,64 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 4 | 2 |  |
| 81 | III-403-40.1 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 82 | III-402.1-41.1 | 2100 | 1800 | 3,78 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.1m | 1 | 2x0.1.8m |
| 83 | III-402.1-42.1 | 2100 | 1200 | 2,52 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.1m | 1 | 2x0.1.2m |
| 84 | III-402.1-43.1 | 2100 | 1800 | 3,78 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.1m | 1 | 2x0.1.8m |
| 85 | III-402.1-44.1 | 2100 | 1200 | 2,52 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.1m | 1 | 2x0.1.2m |
| 86 | III-402.1-44.2 | 2100 | 1500 | 3,15 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.1m | 1 | 2x0.1.5m |
| 87 | III-402.1-45.1 | 2100 | 300 | 0,63 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) знакови се постављају "леђа о леђа" | 3,2 | 2 |  |
| 88 | III-402.1-45.2 | 2100 | 300 | 0,63 | 1, са антиграфит фолијом |  |  |  |
| 89 | III-402.1-46.1 | 2100 | 1200 | 2,52 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4 | 2 |  |
| 90 | III-402.1-46.2 | 1800 | 900 | 1,62 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,7 | 2 |  |
| 91 | III-402-46a.1 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 |  |
| 92 | III-402-46б.1 | 2200 | 1200 | 2,64 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4,2 | 2 |  |
| 93 | III-402-46б.2 | 2200 | 1200 | 2,64 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 |  |
| 94 | III-402-46б.3 | 2200 | 800 | 1,76 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3 | 2 |  |
| 95 | III-402.1-46в.1 | 1900 | 800 | 1,52 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 96 | III-402.1-46в.2 | 1900 | 800 | 1,52 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 97 | III-402.1-46в.3 | 2200 | 400 | 0,88 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 98 | III-402.1-46г.1 | 2100 | 800 | 1,68 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3 | 2 |  |
| 99 | III-402.1-46г.2 | 1800 | 400 | 0,72 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,3 | 2 |  |
| 100 | III-402.1-46д.1 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 101 | III-402.1-46д.2 | 1800 | 900 | 1,62 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,8 | 2 |  |
| 102 | III-402.1-46ђ.1 | 1800 | 600 | 1,08 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,5 | 2 |  |
| 103 | III-402.1-46ђ.2 | 1800 | 600 | 1,08 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,5 | 2 |  |
| 104 | III-402.1-47.1 | 1800 | 600 | 1,08 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,5 | 2 |  |
| 105 | III-402.1-47.2 | 1800 | 600 | 1,08 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,5 | 2 |  |
| 106 | III-402.1-47.3 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 107 | III-402.1-47.4 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 108 | III-402.1-48.1 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 109 | III-402.1-48.2 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 110 | III-402.1-49.1 | 1900 | 400 | 0,76 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 |  |
| 111 | III-402.1-49.2 | 1900 | 400 | 0,76 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 |  |
| 112 | III-402.1-50.1 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 113 | III-402.1-50.2 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 114 | III-402.1-51.1 | 2200 | 400 | 0,88 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 115 | III-402.1-51.2 | 2200 | 400 | 0,88 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 116 | III-402.1-52.1 | 3000 | 500 | 1,5 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 117 | III-402.1-52.2 | 3000 | 500 | 1,5 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 118 | III-402.1-53.1 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 119 | III-402.1-53.2 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 120 | III-401-53a.1 | 1800 | 2100 | 3,78 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 4,5 | 2 |  |
| 121 | III-402.1-54.1 | 3300 | 500 | 1,65 | 2, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,5 | 3 |  |
| 122 | III-402.1-54.2 | 3300 | 500 | 1,65 | 2, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,5 | 3 |  |
| 123 | III-401-54.3 | 1900 | 1400 | 2,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4 | 2 |  |
| 124 | III-401-54.4 | 1900 | 1400 | 2,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4 | 2 |  |
| 125 | III-402.1-55.1 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 |  |
| 126 | III-402.1-55.2 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 |  |
| 127 | III-402.1-56.1 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 |  |
| 128 | III-402.1-57.1 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 |  |
| 129 | III-402.1-58.1 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 |  |
| 130 | III-401-58.1 | 1800 | 2100 | 3,78 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 4,5 | 2 |  |
| 131 | III-402.1-59.1 | 2400 | 2200 | 5,28 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.4m | 1 | 2x2.2m |
| 132 | III-402.1-59.2 | 2400 | 2200 | 5,28 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.4m | 1 | 2x2.2m |
| 133 | III-402.1-60.1 | 2400 | 2200 | 5,28 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.4m | 1 | 2x2.2m |
| 134 | III-402.1-61.1 | 2400 | 300 | 0,72 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.4m | 1 | 2x0.3m |
| 135 | III-402.1-61.2 | 2400 | 300 | 0,72 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.4m | 1 | 2x0.3m |
| 136 | III-402.1-61.3 | 2400 | 300 | 0,72 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.4m | 1 | 2x0.3m |
| 137 | III-403-62.1 | 2100 | 300 | 0,63 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач знакови се постављају "леђа о леђа" | a=2.3m, b=2.1m | 1 | 2x0.3m |
| 138 | III-403-62.2 | 2100 | 300 | 0,63 | 1, са антиграфит фолијом |  |  |  |
| 139 | III-402.1-63.1 | 2400 | 2700 | 6,48 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5,3 | 2 |  |
| 140 | III-402.1-63.2 | 2400 | 2700 | 6,48 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5,3 | 2 |  |
| 141 | III-402.1-64.1 | 1700 | 1200 | 2,04 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=1.6m, b=1.7m | 1 | 2x1.2m |
| 142 | III-402.1-64.2 | 1700 | 1200 | 2,04 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=1.6m, b=1.7m | 1 | 2x1.2m |
| 143 | III-402.1-75.1 | 2500 | 1200 | 3 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 3,8 | 2 |  |
| 144 | III-402.1-75.2 | 2500 | 1600 | 4 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 3,8 | 2 |  |
| 145 | III-402.1-75.3 | 2500 | 800 | 2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3 | 2 |  |
| 146 | III-401-75.1 | 1900 | 1400 | 2,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,6 | 2 |  |
| 147 | III-402.1-76.1 | 3700 | 500 | 1,85 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 3 |  |
| 148 | III-402.1-76.2 | 3700 | 500 | 1,85 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 3 |  |
| 149 | III-401-76.3 | 1900 | 1400 | 2,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4 | 2 |  |
| 150 | III-401-76.4 | 1900 | 1400 | 2,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4 | 2 |  |
| 151 | III-402.1-77.1 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 |  |
| 152 | III-402.1-77.2 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 |  |
| 153 | III-402.1-78.1 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 |  |
| 154 | III-402.1-79.1 | 2300 | 500 | 1,15 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 155 | III-402.1-79.2 | 2300 | 500 | 1,15 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 156 | III-402.1-80.1 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 157 | III-402.1-80.2 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 158 | III-402.1-81.1 | 2000 | 300 | 0,6 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 159 | III-402.1-82.1 | 2600 | 500 | 1,3 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,3 | 2 |  |
| 160 | III-402.1-82.2 | 2600 | 500 | 1,3 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 |  |
| 161 | III-401-82.3 | 2300 | 1700 | 3,91 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5 | 2 |  |
| 162 | III-401-82.4 | 2300 | 1700 | 3,91 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5 | 2 |  |
| 163 | III-402.1-83.1 | 2200 | 900 | 1,98 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,7 | 2 |  |
| 164 | III-402.1-83.2 | 2200 | 900 | 1,98 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 165 | III-402.1-84.1 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 |  |
| 166 | III-402.1-84.2 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 |  |
| 167 | III-402.1-85.1 | 1800 | 800 | 1,44 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 |  |
| 168 | III-402.1-85.2 | 1800 | 800 | 1,44 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 |  |
| 169 | III-402.1-86.1 | 1900 | 600 | 1,14 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,7 | 2 |  |
| 170 | III-402.1-87.1 | 1900 | 600 | 1,14 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,7 | 2 |  |
| 171 | III-402.1-88.1 | 3200 | 500 | 1,6 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 172 | III-402.1-88.2 | 3200 | 500 | 1,6 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 173 | III-402.1-89.1 | 1900 | 600 | 1,14 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 |  |
| 174 | III-402.1-89.2 | 1900 | 600 | 1,14 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 |  |
| 175 | III-402.1-90.1 | 1900 | 900 | 1,71 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4 | 2 |  |
| 176 | III-402.1-90.2 | 1900 | 600 | 1,14 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 |  |
| 177 | III-402.1-91.1 | 1900 | 600 | 1,14 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 |  |
| 178 | III-402.1-91.2 | 1900 | 600 | 1,14 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 |  |
| 179 | III-402.1-92.1 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 |  |
| 180 | III-402.1-93.1 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 |  |
| 181 | III-402.1-93.2 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 |  |
| 182 | III-402.1-93.3 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 |  |
| 183 | III-402.1-94.1 | 2200 | 800 | 1,76 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,6 | 2 |  |
| 184 | III-402.1-94.2 | 2200 | 800 | 1,76 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,6 | 2 |  |
| 185 | III-402.1-95.1 | 1600 | 400 | 0,64 | 1, са антиграфит фолијом | постојећи полупортални носач | / | / | 2х0.4m |
| 186 | III-402.1-95.2 | 1300 | 400 | 0,52 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 1 |  |
| 187 | III-401-95а.1 | 1800 | 2100 | 3,78 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5 | 2 |  |
| 188 | III-402.1-96.1 | 1600 | 400 | 0,64 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 189 | III-402.1-97.1 | 1300 | 300 | 0,39 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 190 | III-402.1-97.2 | 1300 | 300 | 0,39 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 191 | III-402.1-98.1 | 1600 | 400 | 0,64 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 192 | III-402.1-98.2 | 1600 | 400 | 0,64 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 193 | III-401-98.1 | 1800 | 2100 | 3,78 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 5 | 2 |  |
| 194 | III-401-98.2 | 1800 | 2100 | 3,78 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 5 | 2 |  |
| 195 | III-402.1-99.1 | 2200 | 800 | 1,76 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 |  |
| 196 | III-402.1-100.1 | 2600 | 400 | 1,04 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 197 | III-402.1-100.2 | 2600 | 400 | 1,04 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 198 | III-401-100.3 | 2200 | 2000 | 4,4 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5 | 2 |  |
| 199 | III-401-100.4 | 2200 | 2000 | 4,4 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5 | 2 |  |
| 200 | III-402.1-101.1 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 201 | III-402.1-101.2 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 202 | III-402.1-102.1 | 2100 | 300 | 0,63 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 203 | III-402.1-103.1 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 204 | III-402.1-103.2 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 205 | III-402.1-104.1 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 206 | III-402.1-104.2 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 207 | III-402.1-105.1 | 2200 | 300 | 0,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 208 | III-402.1-105.2 | 2200 | 300 | 0,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 209 | III-401-106.1 | 1900 | 1400 | 2,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4 | 2 |  |
| 210 | III-402.1-106.1 | 3300 | 2500 | 8,25 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5,1 | 2 |  |
| 211 | III-402.1-106.2 | 3300 | 2500 | 8,25 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 4,4 | 2 |  |
| 212 | III-401-107.1 | 1900 | 1400 | 2,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4 | 2 |  |
| 213 | III-402.1-107.1 | 3300 | 2000 | 6,6 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5,1 | 2 |  |
| 214 | III-402.1-107.2 | 3300 | 2000 | 6,6 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5,1 | 2 |  |
| 215 | III-402.1-108.1 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 |  |
| 216 | III-402.1-108.2 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3 | 2 |  |
| 217 | III-402.1-109.1 | 1900 | 1200 | 2,28 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.9m | 1 | 2x1.2m |
| 218 | III-402.1-110.1 | 1900 | 1200 | 2,28 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.9m | 1 | 2x1.2m |
| 219 | III-402.1-111.1 | 1700 | 500 | 0,85 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 |  |
| 220 | III-402.1-111.2 | 1700 | 500 | 0,85 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 |  |
| 221 | III-402.1-112.1 | 1200 | 300 | 0,36 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 1 |  |
| 222 | III-402.1-113.1 | 3300 | 2000 | 6,6 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5,1 | 2 |  |
| 223 | III-402.1-113.2 | 3300 | 1500 | 4,95 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 4,4 | 2 |  |
| 224 | III-402.1-113.3 | 1900 | 500 | 0,95 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 |  |
| 225 | III-402.1-114.1 | 1400 | 600 | 0,84 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 |  |
| 226 | III-402.1-114.2 | 1900 | 300 | 0,57 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,3 | 2 |  |
| 227 | III-402.1-114.3 | 2500 | 1200 | 3 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 |  |
| 228 | III-402.1-115.1 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 |  |
| 229 | III-402.1-115.2 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 |  |
| 230 | III-402.1-116.1 | 1900 | 800 | 1,52 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3 | 2 |  |
| 231 | III-402.1-116.2 | 1900 | 800 | 1,52 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3 | 2 |  |
| 232 | III-401-117.1 | 2000 | 1400 | 2,8 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,6 | 2 |  |
| 233 | III-402.1-118.1 | 1600 | 600 | 0,96 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.6m | 1 | 2x0.6m |
| 234 | III-402.1-118.2 | 1700 | 600 | 1,02 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=1.7m, b=1.6m | 1 | 2x0.6m |
| 235 | III-402.1-119.1 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) знакови се постављају "леђа о леђа" | 3,4 | 2 |  |
| 236 | III-402.1-119.2 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом |  |  |  |
| 237 | III-402.1-120.1 | 1800 | 600 | 1,08 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=1.6m, b=1.8m | 1 | 2x0.6m |
| 238 | III-402.1-120.2 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 |  |
| 239 | III-402.1-121.1 | 1800 | 600 | 1,08 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач знакови се постављају "леђа о леђа" | a=2.3m, b=1.8m | 1 | 2x0.6m |
| 240 | III-402.1-121.2 | 1800 | 600 | 1,08 | 1, са антиграфит фолијом |  |  |  |
| 241 | III-402.1-122.1 | 1300 | 300 | 0,39 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 1 |  |
| 242 | III-402.1-122.2 | 1300 | 300 | 0,39 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 1 |  |
| 243 | III-402.1-123.1 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.7m | 1 | 2x0.3m |
| 244 | III-402.1-123.2 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.7m | 1 | 2x0.3m |
| 245 | III-402.1-124.1 | 1900 | 600 | 1,14 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.9m | 1 | 2x0.6m |
| 246 | III-402.1-124.2 | 1900 | 1500 | 2,85 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.9m | 1 | 2x1.5m |
| 247 | III-402.1-124.3 | 1700 | 1200 | 2,04 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.7m | 1 | 2x1.2m |
| 248 | III-402.1-125.1 | 1900 | 600 | 1,14 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.9m | 1 | 2x0.6m |
| 249 | III-402.1-125.2 | 1900 | 600 | 1,14 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.9m | 1 | 2x0.6m |
| 250 | III-402.1-125.3 | 1900 | 900 | 1,71 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=1.9m, b=1.9m | 1 | 2x0.9m |
| 251 | III-402.1-126.1 | 1700 | 600 | 1,02 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.7m | 1 | 2x0.6m |
| 252 | III-402.1-126.2 | 1200 | 300 | 0,36 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.2m | 1 | 2x0.3m |
| 253 | III-402.1-126.3 | 1900 | 900 | 1,71 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.9m | 1 | 2x0.9m |
| 254 | III-402.1-127.1 | 1500 | 500 | 0,75 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 255 | III-402.1-127a.1 | 1500 | 500 | 0,75 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 256 | III-402.1-127a.2 | 1500 | 500 | 0,75 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 257 | III-402.1-127б.1 | 1600 | 800 | 1,28 | 1, са антиграфит фолијом | постојећи полупортални носач | / | / | 2х0.4m |
| 258 | III-402.1-127б.2 | 1600 | 400 | 0,64 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.6m | 1 | 2x0.4m |
| 259 | III-402.1-127б.3 | 1600 | 400 | 0,64 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.6m | 1 | 2x0.4m |
| 260 | III-402.1-128.1 | 2800 | 500 | 1,4 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 261 | III-402.1-128.2 | 2800 | 500 | 1,4 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 262 | III-402.1-128.3 | 2800 | 500 | 1,4 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 |  |
| 263 | III-401-129.1 | 3000 | 2100 | 6,3 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 4,3 | 2 |  |

Понуда треба да обухвати цену израде и постављања туристичке саобраћајне сигнализације за означавање туристичких одредишта на територији Врњачке бање, Расинског, Поморавског и Шумадијског округа – фаза 1, а у складу са пројектном документацијом, условима и дозволама за постављање издатим од стране надлежних органа и институција.

Рок за извршење услуге израде и постављања туристичке сигнализације на територији Републике Србије, је не дужи од 60 дана од увођења у посао од стране Надзорног органа или уплате аванса ако је аванс тражен.

арантни рок: за целокупну услугу и припадајуће радове, не краћи од 24 месеца рачунајући од дана сачињавања записника о примопредаји радова.

**Напомена: Понуђач под материјалном и моралном одговорношћу прихвата обавезу да реализује предметну јавну набавку у складу са наведеном Техничком спецификацијом. Такође, Понуђач (Добављач) потврђује под материјалном и моралном одговорношћу да није вршио измене Техничке спецификације из конкурсне документације за јавну набавку.**

Датум Печат и потпис овлашћеног лица понуђача

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

Трошкови настали приликом припремања понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године у поступку јавне набавке радова - Израда и постављање туристичке сабраћајне сигнализације на територији Републике Србије, број јавне набавке ЈН O 17/2017 износе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
|  | Укупно: |  |

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и друге релевантне доказе.

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама:

(1) Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

(2) Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

(3) Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум Печат и потпис овлашћеног лица понуђача

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомена**: Овај образац понуђач не мора да достави у понуди. По потреби понуђач може копирати образац.

1. **ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РСˮ, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

**ИЗЈАВА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив и седиште) потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум Печат и потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена**: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Наручилац, у том случају може да настави поступак јавне набавке, с тим да ће уговор, уколико буде закључен са понуђачем за кога постоји сумња да је повредио конкуренцију, бити раскинут по сили закона уколико организација надлежна за заштиту конкуренције утврди постојање повреде конкуренције.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

**9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ**

**ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН**

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РСˮ, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести назив и адресу понуђача) даје:

**ИЗЈАВУ**

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Датум Печат и потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена**: Уколико понуду подноси група понуђача, ова Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом члана групе понуђача.

**10. OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

**Табела 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I**  **Број поз.** | **II**  **Шифра табле** | **III**  **Шир-ина табле (mm)** | **IV**  **Вис-ина табле (mm)** | **V**  **Површин.**  **табле (m²)** | **VI**  **Класа материјала** | **VII**  **Врста носача** | **VIII**  **Диме-**  **нзија носача (m)** | **IX**  **Ком.** | **X**  **Дужина цевних носача уз полупортале** | **XI**  **Јединична цена табле (дин/ком)** | **XII**  **Цена за носаче по позицији (дин/ком)** | **XIII**  **Јед. цена монт-аже табле (дин/ком)** | **XIV**  **Угра-**  **дња носача по пози-цији (дин/ком)** | **XV**  **Укупна цена по позицији (дин)**  **XI+XII+ XIII+XIV** |
| 1 | III-402.1-1.1 | 2700 | 1500 | 4,05 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 2 | III-401-1.1 | 3000 | 2100 | 6,3 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5,3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 3 | III-402.1-1a.1 | 1700 | 400 | 0,68 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 4 | III-402.1-1a.2 | 1700 | 400 | 0,68 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 5 | III-402.1-2.1 | 1300 | 1200 | 1,56 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4,3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 6 | III-402.1-2.2 | 1300 | 1200 | 1,56 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4,3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 7 | III-402.1-3.1 | 1400 | 800 | 1,12 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.4m | 1 | 2x0.8m |  |  |  |  |  |
| 8 | III-402.1-3.2 | 1400 | 800 | 1,12 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.4m | 1 | 2x0.8m |  |  |  |  |  |
| 9 | III-402.1-4.1 | 1300 | 300 | 0,39 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 1 | / |  |  |  |  |  |
| 10 | III-402.1-5.1 | 1300 | 300 | 0,39 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.3m | 1 | 2x0.3m |  |  |  |  |  |
| 11 | III-402.1-5.2 | 1300 | 900 | 1,17 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.3m | 1 | 2x0.9m |  |  |  |  |  |
| 12 | III-402.1-6.1 | 1300 | 900 | 1,17 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=1.6m, b=1.3m | 1 | 2x0.9m |  |  |  |  |  |
| 13 | III-402.1-6.2 | 1300 | 900 | 1,17 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.3m | 1 | 2x0.9m |  |  |  |  |  |
| 14 | III-402.1-6.3 | 1300 | 900 | 1,17 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.3m | 1 | 2x0.9m |  |  |  |  |  |
| 15 | III-402.1-6.4 | 1300 | 1200 | 1,56 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.3m | 1 | 2x0.6m |  |  |  |  |  |
| 16 | III-402.1-7.1 | 1300 | 600 | 0,78 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=1.6m, b=1.3m | 1 | 2x0.6m |  |  |  |  |  |
| 17 | III-402.1-7.2 | 1300 | 600 | 0,78 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=1.6m, b=1.3m | 1 | 2x0.6m |  |  |  |  |  |
| 18 | III-402.1-7.3 | 1300 | 1200 | 1,56 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.3m | 1 | 2x1.2m |  |  |  |  |  |
| 19 | III-402.1-8.1 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 20 | III-402.1-8.2 | 1400 | 400 | 0,56 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 21 | III-403-9.1 | 1700 | 500 | 0,85 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 22 | III-403-9.2 | 1700 | 500 | 0,85 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 23 | III-402.1-10.1 | 1500 | 1200 | 1,8 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4,3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 24 | III-402.1-10.2 | 1500 | 1200 | 1,8 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4,3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 25 | III-402.1-10.3 | 1500 | 1200 | 1,8 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4,3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 26 | III-402.1-11.1 | 2300 | 1000 | 2,3 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 27 | III-402.1-11.2 | 2300 | 1000 | 2,3 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 28 | III-401-11.3 | 3000 | 2100 | 5,3 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5,3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 29 | III-401-11.4 | 3000 | 2100 | 5,3 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5,3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 30 | III-402.1-12.1 | 2400 | 1200 | 2,88 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 31 | III-402.1-13.1 | 2300 | 800 | 1,84 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 32 | III-402.1-14.1 | 1800 | 900 | 1,62 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 33 | III-402.1-14.2 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 34 | III-402.1-15.1 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) знакови се постављају "леђа о леђа" | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 35 | III-402.1-15.2 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | / | / | / |  |  |  |  |  |
| 36 | III-402-16.1 | 1200 | 400 | 0,48 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) знак се додаје на постојећи полупортал | / | / | 2x0.5m |  |  |  |  |  |
| 37 | III-402.1-16.2 | 2200 | 1800 | 3,96 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 38 | III-402.1-16.3 | 1800 | 1500 | 2,7 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 39 | III-402.1-17.1 | 2200 | 900 | 1,98 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.2m | 1 | 2x0.9m |  |  |  |  |  |
| 40 | III-402.1-18.1 | 1400 | 300 | 0,42 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 41 | III-402.1-18.2 | 1400 | 300 | 0,42 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 42 | III-402.1-19.1 | 1400 | 300 | 0,42 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 43 | III-401-20.1 | 3000 | 1900 | 5,7 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 4,3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 44 | III-402.1-21.1 | 2200 | 1200 | 2,64 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 45 | III-402.1-21.2 | 2200 | 1800 | 3,96 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 46 | III-402.1-21.3 | 1700 | 400 | 0,68 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 0,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 47 | III-402.1-22.1 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 48 | III-402.1-22.2 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 49 | III-402.1-23.1 | 1800 | 1200 | 2,16 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 50 | III-402.1-23.2 | 2200 | 1200 | 2,64 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4,8 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 51 | III-402.1-23.3 | 2100 | 600 | 1,26 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 52 | III-402.1-24.1 | 2200 | 400 | 0,88 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 53 | III-403-25.1 | 2000 | 300 | 0,6 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) знакови се постављају "леђа о леђа" | 2,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 54 | III-403-25.2 | 2000 | 300 | 0,6 | 1, са антиграфит фолијом | / | / | / |  |  |  |  |  |
| 55 | III-402.1-26.1 | 2300 | 900 | 2,07 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 56 | III-402.1-26.2 | 2300 | 1200 | 2,76 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 57 | III-402.1-27.1 | 1400 | 300 | 0,42 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 58 | III-402.1-27.2 | 1400 | 300 | 0,42 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 59 | III-402.1-28.1 | 1400 | 300 | 0,42 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 60 | III-402.1-28.2 | 1400 | 300 | 0,42 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 61 | III-403-29.1 | 1200 | 300 | 0,36 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) знакови се постављају "леђа о леђа" | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 62 | III-403-29.2 | 1200 | 300 | 0,36 | 1, са антиграфит фолијом | / | / | / |  |  |  |  |  |
| 63 | III-401-30.1 | 3000 | 2100 | 6,3 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 4,3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 64 | III-402.1-30.1 | 2300 | 500 | 1,15 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 65 | III-402.1-30.2 | 2300 | 500 | 1,15 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 66 | III-402.1-31.1 | 2300 | 500 | 1,15 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 67 | III-402.1-32.1 | 3400 | 1500 | 5,1 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 3,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 68 | III-401-33.1 | 1900 | 1400 | 2,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,6 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 69 | III-402.1-33.1 | 3400 | 1500 | 5,1 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 3,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 70 | III-402.1-34.1 | 2200 | 900 | 1,98 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.2m | 1 | 2x0.9m |  |  |  |  |  |
| 71 | III-402.1-35.1 | 2200 | 900 | 1,98 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.2m | 1 | 2x0.9m |  |  |  |  |  |
| 72 | III-402.1-36.1 | 2200 | 900 | 1,98 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.2m | 1 | 2x0.9m |  |  |  |  |  |
| 73 | III-402.1-37.1 | 2200 | 300 | 0,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 74 | III-402.1-37.2 | 2200 | 900 | 1,98 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.2m | 1 | 2x0.9m |  |  |  |  |  |
| 75 | III-402.1-38.1 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 76 | III-402.1-38.2 | 2300 | 600 | 1,38 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 77 | III-402.1-39.1 | 2600 | 400 | 1,04 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 78 | III-402.1-39.2 | 2600 | 400 | 1,04 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 79 | III-401-39.3 | 2600 | 1400 | 3,64 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 80 | III-401-39.4 | 2600 | 1400 | 3,64 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 81 | III-403-40.1 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 82 | III-402.1-41.1 | 2100 | 1800 | 3,78 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.1m | 1 | 2x0.1.8m |  |  |  |  |  |
| 83 | III-402.1-42.1 | 2100 | 1200 | 2,52 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.1m | 1 | 2x0.1.2m |  |  |  |  |  |
| 84 | III-402.1-43.1 | 2100 | 1800 | 3,78 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.1m | 1 | 2x0.1.8m |  |  |  |  |  |
| 85 | III-402.1-44.1 | 2100 | 1200 | 2,52 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.1m | 1 | 2x0.1.2m |  |  |  |  |  |
| 86 | III-402.1-44.2 | 2100 | 1500 | 3,15 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.1m | 1 | 2x0.1.5m |  |  |  |  |  |
| 87 | III-402.1-45.1 | 2100 | 300 | 0,63 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) знакови се постављају "леђа о леђа" | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 88 | III-402.1-45.2 | 2100 | 300 | 0,63 | 1, са антиграфит фолијом | / | / | / |  |  |  |  |  |
| 89 | III-402.1-46.1 | 2100 | 1200 | 2,52 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 90 | III-402.1-46.2 | 1800 | 900 | 1,62 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 91 | III-402-46a.1 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 92 | III-402-46б.1 | 2200 | 1200 | 2,64 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 93 | III-402-46б.2 | 2200 | 1200 | 2,64 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 94 | III-402-46б.3 | 2200 | 800 | 1,76 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 95 | III-402.1-46в.1 | 1900 | 800 | 1,52 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 96 | III-402.1-46в.2 | 1900 | 800 | 1,52 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 97 | III-402.1-46в.3 | 2200 | 400 | 0,88 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 98 | III-402.1-46г.1 | 2100 | 800 | 1,68 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 99 | III-402.1-46г.2 | 1800 | 400 | 0,72 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 100 | III-402.1-46д.1 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 101 | III-402.1-46д.2 | 1800 | 900 | 1,62 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,8 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 102 | III-402.1-46ђ.1 | 1800 | 600 | 1,08 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 103 | III-402.1-46ђ.2 | 1800 | 600 | 1,08 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 104 | III-402.1-47.1 | 1800 | 600 | 1,08 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 105 | III-402.1-47.2 | 1800 | 600 | 1,08 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 106 | III-402.1-47.3 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 107 | III-402.1-47.4 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 108 | III-402.1-48.1 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 109 | III-402.1-48.2 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 110 | III-402.1-49.1 | 1900 | 400 | 0,76 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 111 | III-402.1-49.2 | 1900 | 400 | 0,76 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 112 | III-402.1-50.1 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 113 | III-402.1-50.2 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 114 | III-402.1-51.1 | 2200 | 400 | 0,88 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 115 | III-402.1-51.2 | 2200 | 400 | 0,88 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 116 | III-402.1-52.1 | 3000 | 500 | 1,5 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 117 | III-402.1-52.2 | 3000 | 500 | 1,5 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 118 | III-402.1-53.1 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 119 | III-402.1-53.2 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 120 | III-401-53a.1 | 1800 | 2100 | 3,78 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 4,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 121 | III-402.1-54.1 | 3300 | 500 | 1,65 | 2, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,5 | 3 | / |  |  |  |  |  |
| 122 | III-402.1-54.2 | 3300 | 500 | 1,65 | 2, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,5 | 3 | / |  |  |  |  |  |
| 123 | III-401-54.3 | 1900 | 1400 | 2,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 124 | III-401-54.4 | 1900 | 1400 | 2,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 125 | III-402.1-55.1 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 126 | III-402.1-55.2 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 127 | III-402.1-56.1 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 128 | III-402.1-57.1 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 129 | III-402.1-58.1 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 130 | III-401-58.1 | 1800 | 2100 | 3,78 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 4,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 131 | III-402.1-59.1 | 2400 | 2200 | 5,28 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.4m | 1 | 2x2.2m |  |  |  |  |  |
| 132 | III-402.1-59.2 | 2400 | 2200 | 5,28 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.4m | 1 | 2x2.2m |  |  |  |  |  |
| 133 | III-402.1-60.1 | 2400 | 2200 | 5,28 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.4m | 1 | 2x2.2m |  |  |  |  |  |
| 134 | III-402.1-61.1 | 2400 | 300 | 0,72 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.4m | 1 | 2x0.3m |  |  |  |  |  |
| 135 | III-402.1-61.2 | 2400 | 300 | 0,72 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.4m | 1 | 2x0.3m |  |  |  |  |  |
| 136 | III-402.1-61.3 | 2400 | 300 | 0,72 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=2.4m | 1 | 2x0.3m |  |  |  |  |  |
| 137 | III-403-62.1 | 2100 | 300 | 0,63 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач знакови се постављају "леђа о леђа" | a=2.3m, b=2.1m | 1 | 2x0.3m |  |  |  |  |  |
| 138 | III-403-62.2 | 2100 | 300 | 0,63 | 1, са антиграфит фолијом | / | / | / |  |  |  |  |  |
| 139 | III-402.1-63.1 | 2400 | 2700 | 6,48 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5,3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 140 | III-402.1-63.2 | 2400 | 2700 | 6,48 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5,3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 141 | III-402.1-64.1 | 1700 | 1200 | 2,04 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=1.6m, b=1.7m | 1 | 2x1.2m |  |  |  |  |  |
| 142 | III-402.1-64.2 | 1700 | 1200 | 2,04 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=1.6m, b=1.7m | 1 | 2x1.2m |  |  |  |  |  |
| 143 | III-402.1-75.1 | 2500 | 1200 | 3 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 3,8 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 144 | III-402.1-75.2 | 2500 | 1600 | 4 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 3,8 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 145 | III-402.1-75.3 | 2500 | 800 | 2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 146 | III-401-75.1 | 1900 | 1400 | 2,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,6 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 147 | III-402.1-76.1 | 3700 | 500 | 1,85 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 3 | / |  |  |  |  |  |
| 148 | III-402.1-76.2 | 3700 | 500 | 1,85 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 3 | / |  |  |  |  |  |
| 149 | III-401-76.3 | 1900 | 1400 | 2,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 150 | III-401-76.4 | 1900 | 1400 | 2,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 151 | III-402.1-77.1 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 152 | III-402.1-77.2 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 153 | III-402.1-78.1 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 154 | III-402.1-79.1 | 2300 | 500 | 1,15 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 155 | III-402.1-79.2 | 2300 | 500 | 1,15 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 156 | III-402.1-80.1 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 157 | III-402.1-80.2 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 158 | III-402.1-81.1 | 2000 | 300 | 0,6 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 159 | III-402.1-82.1 | 2600 | 500 | 1,3 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 160 | III-402.1-82.2 | 2600 | 500 | 1,3 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 161 | III-401-82.3 | 2300 | 1700 | 3,91 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 162 | III-401-82.4 | 2300 | 1700 | 3,91 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 163 | III-402.1-83.1 | 2200 | 900 | 1,98 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 164 | III-402.1-83.2 | 2200 | 900 | 1,98 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 165 | III-402.1-84.1 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 166 | III-402.1-84.2 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 167 | III-402.1-85.1 | 1800 | 800 | 1,44 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 168 | III-402.1-85.2 | 1800 | 800 | 1,44 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 169 | III-402.1-86.1 | 1900 | 600 | 1,14 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 170 | III-402.1-87.1 | 1900 | 600 | 1,14 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 171 | III-402.1-88.1 | 3200 | 500 | 1,6 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 172 | III-402.1-88.2 | 3200 | 500 | 1,6 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 173 | III-402.1-89.1 | 1900 | 600 | 1,14 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 174 | III-402.1-89.2 | 1900 | 600 | 1,14 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 175 | III-402.1-90.1 | 1900 | 900 | 1,71 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 176 | III-402.1-90.2 | 1900 | 600 | 1,14 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 177 | III-402.1-91.1 | 1900 | 600 | 1,14 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 178 | III-402.1-91.2 | 1900 | 600 | 1,14 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 179 | III-402.1-92.1 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 180 | III-402.1-93.1 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 181 | III-402.1-93.2 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 182 | III-402.1-93.3 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 183 | III-402.1-94.1 | 2200 | 800 | 1,76 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,6 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 184 | III-402.1-94.2 | 2200 | 800 | 1,76 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,6 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 185 | III-402.1-95.1 | 1600 | 400 | 0,64 | 1, са антиграфит фолијом | постојећи полупортални носач | / | / | 2х0.4m |  |  |  |  |  |
| 186 | III-402.1-95.2 | 1300 | 400 | 0,52 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 1 | / |  |  |  |  |  |
| 187 | III-401-95а.1 | 1800 | 2100 | 3,78 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 188 | III-402.1-96.1 | 1600 | 400 | 0,64 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 189 | III-402.1-97.1 | 1300 | 300 | 0,39 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 190 | III-402.1-97.2 | 1300 | 300 | 0,39 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 191 | III-402.1-98.1 | 1600 | 400 | 0,64 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 192 | III-402.1-98.2 | 1600 | 400 | 0,64 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 193 | III-401-98.1 | 1800 | 2100 | 3,78 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 194 | III-401-98.2 | 1800 | 2100 | 3,78 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 195 | III-402.1-99.1 | 2200 | 800 | 1,76 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 196 | III-402.1-100.1 | 2600 | 400 | 1,04 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 197 | III-402.1-100.2 | 2600 | 400 | 1,04 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 198 | III-401-100.3 | 2200 | 2000 | 4,4 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 199 | III-401-100.4 | 2200 | 2000 | 4,4 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 200 | III-402.1-101.1 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 201 | III-402.1-101.2 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 202 | III-402.1-102.1 | 2100 | 300 | 0,63 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 203 | III-402.1-103.1 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 204 | III-402.1-103.2 | 1800 | 300 | 0,54 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 205 | III-402.1-104.1 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 206 | III-402.1-104.2 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 207 | III-402.1-105.1 | 2200 | 300 | 0,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 208 | III-402.1-105.2 | 2200 | 300 | 0,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 209 | III-401-106.1 | 1900 | 1400 | 2,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 210 | III-402.1-106.1 | 3300 | 2500 | 8,25 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5,1 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 211 | III-402.1-106.2 | 3300 | 2500 | 8,25 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 4,4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 212 | III-401-107.1 | 1900 | 1400 | 2,66 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 213 | III-402.1-107.1 | 3300 | 2000 | 6,6 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5,1 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 214 | III-402.1-107.2 | 3300 | 2000 | 6,6 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5,1 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 215 | III-402.1-108.1 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 216 | III-402.1-108.2 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 217 | III-402.1-109.1 | 1900 | 1200 | 2,28 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.9m | 1 | 2x1.2m |  |  |  |  |  |
| 218 | III-402.1-110.1 | 1900 | 1200 | 2,28 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.9m | 1 | 2x1.2m |  |  |  |  |  |
| 219 | III-402.1-111.1 | 1700 | 500 | 0,85 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 220 | III-402.1-111.2 | 1700 | 500 | 0,85 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 221 | III-402.1-112.1 | 1200 | 300 | 0,36 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 1 | / |  |  |  |  |  |
| 222 | III-402.1-113.1 | 3300 | 2000 | 6,6 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 5,1 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 223 | III-402.1-113.2 | 3300 | 1500 | 4,95 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 4,4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 224 | III-402.1-113.3 | 1900 | 500 | 0,95 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 225 | III-402.1-114.1 | 1400 | 600 | 0,84 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 226 | III-402.1-114.2 | 1900 | 300 | 0,57 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 227 | III-402.1-114.3 | 2500 | 1200 | 3 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 228 | III-402.1-115.1 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 229 | III-402.1-115.2 | 1500 | 800 | 1,2 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,8 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 230 | III-402.1-116.1 | 1900 | 800 | 1,52 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 231 | III-402.1-116.2 | 1900 | 800 | 1,52 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 232 | III-401-117.1 | 2000 | 1400 | 2,8 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,6 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 233 | III-402.1-118.1 | 1600 | 600 | 0,96 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.6m | 1 | 2x0.6m |  |  |  |  |  |
| 234 | III-402.1-118.2 | 1700 | 600 | 1,02 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=1.7m, b=1.6m | 1 | 2x0.6m |  |  |  |  |  |
| 235 | III-402.1-119.1 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) знакови се постављају "леђа о леђа" | 3,4 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 236 | III-402.1-119.2 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | / | / | / |  |  |  |  |  |
| 237 | III-402.1-120.1 | 1800 | 600 | 1,08 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=1.6m, b=1.8m | 1 | 2x0.6m |  |  |  |  |  |
| 238 | III-402.1-120.2 | 1500 | 300 | 0,45 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,7 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 239 | III-402.1-121.1 | 1800 | 600 | 1,08 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач знакови се постављају "леђа о леђа" | a=2.3m, b=1.8m | 1 | 2x0.6m |  |  |  |  |  |
| 240 | III-402.1-121.2 | 1800 | 600 | 1,08 | 1, са антиграфит фолијом | / | / | / |  |  |  |  |  |
| 241 | III-402.1-122.1 | 1300 | 300 | 0,39 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 1 | / |  |  |  |  |  |
| 242 | III-402.1-122.2 | 1300 | 300 | 0,39 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 3,2 | 1 | / |  |  |  |  |  |
| 243 | III-402.1-123.1 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.7m | 1 | 2x0.3m |  |  |  |  |  |
| 244 | III-402.1-123.2 | 1700 | 300 | 0,51 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.7m | 1 | 2x0.3m |  |  |  |  |  |
| 245 | III-402.1-124.1 | 1900 | 600 | 1,14 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.9m | 1 | 2x0.6m |  |  |  |  |  |
| 246 | III-402.1-124.2 | 1900 | 1500 | 2,85 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.9m | 1 | 2x1.5m |  |  |  |  |  |
| 247 | III-402.1-124.3 | 1700 | 1200 | 2,04 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.7m | 1 | 2x1.2m |  |  |  |  |  |
| 248 | III-402.1-125.1 | 1900 | 600 | 1,14 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.9m | 1 | 2x0.6m |  |  |  |  |  |
| 249 | III-402.1-125.2 | 1900 | 600 | 1,14 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.9m | 1 | 2x0.6m |  |  |  |  |  |
| 250 | III-402.1-125.3 | 1900 | 900 | 1,71 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=1.9m, b=1.9m | 1 | 2x0.9m |  |  |  |  |  |
| 251 | III-402.1-126.1 | 1700 | 600 | 1,02 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.7m | 1 | 2x0.6m |  |  |  |  |  |
| 252 | III-402.1-126.2 | 1200 | 300 | 0,36 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.2m | 1 | 2x0.3m |  |  |  |  |  |
| 253 | III-402.1-126.3 | 1900 | 900 | 1,71 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.9m | 1 | 2x0.9m |  |  |  |  |  |
| 254 | III-402.1-127.1 | 1500 | 500 | 0,75 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 255 | III-402.1-127a.1 | 1500 | 500 | 0,75 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 256 | III-402.1-127a.2 | 1500 | 500 | 0,75 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 257 | III-402.1-127б.1 | 1600 | 800 | 1,28 | 1, са антиграфит фолијом | постојећи полупортални носач | / | / | 2х0.4m |  |  |  |  |  |
| 258 | III-402.1-127б.2 | 1600 | 400 | 0,64 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.6m | 1 | 2x0.4m |  |  |  |  |  |
| 259 | III-402.1-127б.3 | 1600 | 400 | 0,64 | 1, са антиграфит фолијом | полупортални носач | a=2.3m, b=1.6m | 1 | 2x0.4m |  |  |  |  |  |
| 260 | III-402.1-128.1 | 2800 | 500 | 1,4 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 261 | III-402.1-128.2 | 2800 | 500 | 1,4 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 262 | III-402.1-128.3 | 2800 | 500 | 1,4 | 1, са антиграфит фолијом | поцинкована цев (∅60, d=3mm) | 2,5 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| 263 | III-401-129.1 | 3000 | 2100 | 6,3 | 1, са антиграфит фолијом | решеткасти носач (R-60-30-1) | 4,3 | 2 | / |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А (1-263)**  **(уписати сабрану укупну цену за позиције 1-263)** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ(1-263)**  **(уписати сабрану укупну цену за позиције 1-263)** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |

**\*све табле се израђују од појединачних, независних сегмената, према детаљима**

**Табела 2.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I**  **Остали радови** | **II**  **Количина**  **(комада)** | **III**  **Цена по јединици мере** | **IV**  **Укупна цена по јединици мере**  **( колонаII \* колонаIII)** |
| 1.Демонтажа знака | 75 |  |  |
| 2.Уклањање једностубних цевних носача: | 77 |  |  |
| 3.Уклањање решеткастих носача: | 14 |  |  |
| Укупна цена осталих радова без ПДВ-а (1-3) | | | динара |
| Укупна цена осталих радова са ПДВ-ом (1-3) | | | динара |

**Табела 3.**

|  |  |
| --- | --- |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а**  **(укупна цена из Табеле 1+ Укупна цена из Табеле 2)**  **(овај износ уписати у Табелу 4. Обрасца понуде)** | **динара** |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ са ПДВ-ом**  **(укупна цена из Табеле 1+ Укупна цена из Табеле 2)**  **(овај износ уписати у Табелу 4. Обрасца понуде)** | **динара** |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене**:

**Табела 1**

* у колини 11 унети Јединичну цену табле без ПДВ-а по комаду,
* у колони 12 унети цену без ПДВ-а за носаче по позицији(1-263)- по комаду,
* у колони 13 унети Јединичну цену монтаже табле по комаду без ПДВ-а,
* у колони 14 унети Цену за уградњу носача по позицији(1-263) – по комаду без ПДВ-а,
* у колони 15 унети Укупну цену без ПДВ-а по позицији(1-263)-.

У Табели 1 „УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А“ сабрати све износе из колоне 15 за позиције 1-263, док у пољу „УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ“ уписати сабране износе из колоне 15 за позиције 1-263 са ПДВ-ом.

**Табела 2**

* у колони 3 уписати Цену без ПДВ-а по јединице мере за сваки од радова наведених у колони 1,
* у колони 4 унети Укупну цену по јединици меребез ПДВ-а која се добија множењем износа из колоне 2 – Количина и колоне 3- Цена по јединици мере без ПДВ-а,
* У реду 5. уписати Укупна цену осталих радова без ПДВ-а,
* У реду 6. уписати Укупну цену осталух радова са ПДВ-ом.

**Табела 3**

* у реду 1 упуисати Укупну вредност понуде без ПДВ-а која се добија сабирањем укупне цена без ПДВ-а из Табеле 1+ Укупна цена без ПДВ-а из Табеле 2
* у реду 2 упуисати Укупну вредност понуде са ПДВ-ом која се добија сабирањем укупне цена са ПДВ-ом из Табеле 1+ Укупна цена са ПДВ-ом из Табеле 2

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**11. ОБРАЗАЦ – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА**

У предметној јавној набавци стручне препоруке (референце) су један од доказа за испуњавање услова за учествовање и то:

**- да је у претходне 3 (три) године (2014, 2015, и 2016 година), од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, уредно релизовао најмање три уговора за извођење радова на изради и постављању туристичке саобраћајне сигнализације укупне вредности од најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ**

У табели су подаци о **ранијемреферентном Наручиоцу и реализованим уговорима и то:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број  (1) | **Назив и седиште ранијег референтног Наручиоца** | **Контакт телефон**  **ранијег референтног Наручиоца** | **Број и датум закључења уговора** | **Укупна вредност извршених радова без ПДВ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |

**Напомена:** У табели се по редним бројевима наводе **реализовани** уговори. Свака референтни уговор мора бити потврђен достављањем одговарајуће Потврде референтног наручиоца референтних радова, на обрасцу - **Потврда о референцама**.

Уколико су у обрасцу Референтне листе наведени радови који нису потврђени достављањем одговарајуће Потврде о референтног наручиоца, такви референтни радови неће се узимати у обзир као релевантни. Ради лакшег утврђивања везе између Потврде о референцама и Обрасца – Референтна листа, пожељно је да Понуђач на свакој Потврди о референцама у горњем левом углу наведе редни број референце из Обрасца – Референтна листа.

Уколико је потребно попунити више редова, због броја референци, образац копирати у потребном броју примерака. Довољно је да је понуђач у претходне 3 (три) године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, уредно уредно релизовао најмање три уговора за извођење радова на изради и постављању туристичке саобраћајне сигнализације укупне вредности од најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Датум Печат и потпис овлашћеног лица**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (редни број предметне Потврде о референцама у Обрасцу - Референтној листи)

**12. ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив референтног наручиоца |  |
| Седиште, улица и број |  |
| Телефон |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |

**ПОТВРДА**

којом потврђујемо да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив и седиште Понуђача)

извршио израду и постављање туристичке саобраћајне сигнализације и то \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(**Напомена**: прецизирати релевантне податке о изради и постављању туристичке саобраћајне сигнализације, у ком временском периоду, мишљење ранијег референтног Наручиоца о квалитету извршених радова и поштовању рока за извођење од стране Понуђача). Потврда се може доставити и на другом обрасцу.

Потврда се издаје на захтев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив и адресу Понуђача) ради учешћа у јавној Израда и постављање туристичке сабраћајне сигнализације на територији Републике Србије, број јавне набавке ЈН O 17/2017 и у друге сврхе се не може користити.

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Да су подаци тачни потврђује

Референтни наручилац

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис и печат овлашћеног лица)

**13. ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПОНУЂАЧА / ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

Изјављујемо Наручиоцу – Министарству трговине, туризма и телекомуникација - Београд, улица Немањина број 22-26, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив и адресу) испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке радова - Израда и постављање туристичке сабраћајне сигнализације на територији Републике Србије, број јавне набавке ЈН O 17/2017, из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РСˮ, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РСˮ, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

Напомена :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Датум Печат и потпис овлашћеног лица**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наручилац упозорава Понуђача да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорност, у смислу члана 170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН.

**Напомена**: Чланом 234а Кривичног законика („Службени глaсник РСˮ, бр. 85/2005, 88/2005 - испр, 107/2005 - испр, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014) је предвиђено да одгoвoрнo лицe у прeдузeћу или другoм субjeкту приврeднoг пoслoвaњa кoje имa свojствo прaвнoг лицa или прeдузeтник, кojи у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм пoднeсe пoнуду зaснoвaну нa лaжним пoдaцимa, или сe нa нeдoзвoљeн нaчин дoгoвaрa сa oстaлим пoнуђaчимa, или прeдузмe другe прoтивпрaвнe рaдњe у нaмeри дa тимe утичe нa дoнoшeњe oдлукa нaручиoцa jaвнe нaбaвкe, кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.

**14. ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА**

Изјављујемо Наручиоцу – Министарству трговине, туризма и телекомуникација - Београд, улица Немањина број 22-26, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив и адресу) као подизвођач испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке радова - Израда и постављање туристичке сабраћајне сигнализације на територији Републике Србије, број јавне набавке ЈН O 17/2017, из члана 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РСˮ, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РСˮ, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

**Напомена :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Датум Печат и потпис овлашћеног лица**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наручилац упозорава да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорносту, у смислу члана 170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН.

**Напомена**: Чланом 234а Кривичног законика („Службени глaсник РСˮ, бр. 85/2005, 88/2005 - испр, 107/2005 - испр, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014) је предвиђено да одгoвoрнo лицe у прeдузeћу или другoм субjeкту приврeднoг пoслoвaњa кoje имa свojствo прaвнoг лицa или прeдузeтник, кojи у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм пoднeсe пoнуду зaснoвaну нa лaжним пoдaцимa, или сe нa нeдoзвoљeн нaчин дoгoвaрa сa oстaлим пoнуђaчимa, или прeдузмe другe прoтивпрaвнe рaдњe у нaмeри дa тимe утичe нa дoнoшeњe oдлукa нaручиoцa jaвнe нaбaвкe, кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.

**15. МОДЕЛ УГОВОРА**

**УГОВОР**

Закључен између уговорних страна:

1. **МИНИСТАРСТВА ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА**, Београд, Немањина 22-26, које заступа в.д. секретара Министарства, по овлашћењу министра трговине, туризма и телекомуникација Решење бр. 119-01-151/2016-02 од 19.09.2016 и Решење о измени решења број: 119-01-151/1/2016-02 од 04.01.2017. године, ПИБ: 108508206, матични број: 17855131 (у даљем тексту: **Наручилац**),

и

**2**) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ број \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, које заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (уписати податке за самосталног понуђача или носиоца групе за случај заједничке понуде)

2/1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ број \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, које заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу)

2/2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ број \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, које заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу)

2/3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ број \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, које заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу)

2/4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ број \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, које заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу)

2/5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ број \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, које заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу)

(у даљем тексту: **Извођач радова**).

Напомена: Позиције 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 и 2/5 попуњавају чланови групе понуђача у случају да понуду подноси група понуђача односно подизвођач/и уколико је ангажован за реализацију уговора. У том случају треба да назначе свој статус заокруживањем а) или б). У случају подношења понуде од стране групе понуђача подаци за носиоца посла се уиисују у позицији 2).

**УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:**

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке чији је предмет набавка радова – Израда и постављање туристичке саобраћајне сигнализације на територији Републике Србије, **број 17/2017,** на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца;

- да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број: ***(биће преузето из понуде)***, заведену код Наручиоца под бројем: ***(попуњава Наручилац)***, (у даљем тексту: Понуда), која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора (Прилог 1);

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број: ***(попуњава Наручилац)***, доделио уговор о Израда и постављање туристичке саобраћајне сигнализације на територији Републике Србије,;

- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је Израда и постављање туристичке саобраћајне сигнализације на територији Републике Србије, у складу са Техничком спецификацијом из Конкурсне документације, која је саставни део овог уговора (Прилог 2).

Ради извршења предмета овог уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење предмета овог уговора.

**ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА**

**Члан 2.**

Наручилац се обавезује да за предмет из члана 1. овог уговора изврши уплату на рачун Извођача радова бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке у укупном износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара ***(попуњава Наручилац)*** (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара ***(попуњава Наручилац)*** без ПДВ, односно у износу од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара са ПДВ ***(попуњава Наручилац)*** (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара ).

У цену су урачунати сви пратећи и зависни трошкови које добављач има у реализацији предметне јавне набавке радова из члана 1. овог уговора. Накнадно обрачунате трошкове од стране Извођача радова, Наручилац неће узети у обзир.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Коначна цена изведених радова утврдиће се на основу количина стварно изведених радова, а који су предмет овог уговора, уписаних и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца у грађевинској књизи и јединичних цена из усвојене Понуде.

Ако Извођач радова без оправданог разлога одбија учешће у коначном обрачуну или одуговлачи са својим учешћем у изради обрачуна, Наручилац може да изврши обрачун и да о томе обавести Извођача радова. Ово право има и Извођач радова.

Свака страна сама сноси трошкове учешћа у изради коначног обрачуна.

**Члан 3.**

Уговорену цену из члана 2. овог Уговора Наручилац ће исплатити Извођачу радова на следећи начин:

Аванс по овом уговору обрачунат је у висини од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%***(попуњава Наручилац)*** (највише до 25%) укупно уговорене вредности радова, што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара***(попуњаваНаручилац)*** (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара ***попуњава Наручилац*** ) без ПДВ, односно\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара ***(попуњава Наручилац)*** (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара ***попуњава Наручилац***) са ПДВ и биће исплаћен у року до 45 дана од дана пријема авансног рачуна и банкарске гаранције за повраћај аванса (уколико је аванс уговорен).

Остатак од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара***(попуњаваНаручилац)*** (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара ***попуњава Наручилац*** ) без ПДВ, односно\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара ***(попуњава Наручилац)*** (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара ***попуњава Наручилац***) са ПДВ и биће исплаћен у року до 45 дана од дана пријема привремених или окончане ситуације испостављене на основу записника о примопредаји радова и коначном обрачуну.

или

Уговорену цену из члана 2. овог Уговора Наручилац ће исплатити Извођачу радова у укупној вредности од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара***(попуњаваНаручилац)*** (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара ***попуњава Наручилац*** ) без ПДВ, односно\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара ***(попуњава Наручилац)*** (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара ***попуњава Наручилац***) са ПДВ, у року до 45 дана од дана пријема привремених или окончане ситуације испостављене на основу записника о примопредаји радова и коначном обрачуну.

Кoмплетну документацију у вези са реализацијом уговора: листове грађевинског дневника, листове грађевинске књиге, атест за материјал и атест за фолију, Извештаје о испитивању од стране акредитоване испитне лабораторије и другу документацију, Извођач радова доставља надзорном органу који ће ту документацију доставити Наручиоцу приликом примопредаје и коначног обрачуна.

**СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 4.**

Извођач радова се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања за повраћај авансног плаћања која мора бити у висини аванса **са ПДВ**, са роком важења најмање 15 дана дужим од истека уговореног рока за извршење радова, која мора бити неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, а у корист Наручиоца (уколико је уговорен аванс). Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања уколико је исти уговорен.

Извођач радова се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења 30 дана дужим од истека уговореног рока за извршење радова, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив без права на приговор, а у корист Наручиоца. По завршеном послу Наручилац ће предметну гаранцију вратити, на писани захтев Извођача радова.

У случају наступања услова за продужење рока за извођење радова, Извођач радова је у обавези да продужи важење банкарских гаранција.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова, које је предмет овог уговора, у току, Извођач радова је дужан да продужи рок важења банкарских гаранција.

Извођач радова се обавезује да у року од 15 дана од дана сачињавања Записника о примопредаји радова, Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења 7 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив без права на приговор, а у корист Наручиоца, што је услов за плаћање окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико Извођач радова не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца. По истеку гарантног рока, Наручилац ће предметну гаранцију вратити на писани захтев Извођача радова.

**РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 5.**

Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења уколико Извођач радова не извршава своје уговорне обавезе.

**НАЧИН И КВАЛИТЕТ ИЗРАДЕ**

**Члан 6.**

За укупан уграђени материјал у складу са пројектном документацијом, понуђач мора да има сертификате квалитета и атесте уколико се захтевају по важећим прописима и мерама.

Уколико Наручилац, а преко Надзорног органа, утврди да уграђени материјали не одговарају стандардима и техничким прописима, одбија их и забрањује њихову употребу.

У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала.

Извођач радова је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност, Наручилац има право да такве материјале забрани и да тражи од Извођача радова да их о свом трошку уклони и замени у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.

Уколико Извођач радова у одређеном року непоступи у складу са претходним чланом, Наручилац има право да раскине уговор.

**Члан 7.**

Извођач радова нема право да мења пројектно- техничку документацију, нити може да одступа од исте.

Наручилац задржава право да у току извођења радова, због промењених околности које се нису могле предвидети, измени пројектно-техничку документацију у складу са прописима.

Извођач радова је дужан да извршене измене пројектно-техничке документације прихвати и по истима поступа.

У случају измене пројектно-техничке документације, Извођач радова има право да писаним путем затражи продужење рока изршења радова под условом да извршене измене пројектно-техничке документације по свом обиму битно утичу на рок за извођење радова.

**Члан 8.**

Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет извршених радова и уграђених материјала.

Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака, наплати гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања утврђених недостатака, Наручилац има право да од Извођача радова тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

**РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

**Члан 9.**

Извођач радова се обавезује да предмет овог уговора изведе у року од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(биће преузето из понуде)*** дана од дана увођења у посао од стране Надзорног органа.

Утврђени рок је фиксан и не може се мењати без сагласности Наручиоца.

Место извршења радова је на територији Републике Србије, а детаљно је дефинисано у пројектно техничкој документацији.

**Члан 10.**

Рок за извршење предмета Уговора продужава се на писани захтев Извођача радова, и то:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача радова;

- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и другим догађајима са карактером „више силе”;

- услед измене прокектно- техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова, и

- у другим изузетним случајевима.

Корекција и/или продужење рока за извођење радова је важећа према овом уговору само ако је писаним путем одобрена од стране Наручиоца и Надзорног органа Наручиоца.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уколико атмосферске и климатске прилике током извођења радова буду изузетно неуобичајене за конкретно годишње доба и по свом интензитету су такве да могу утицати на квалитет извођења појединих радова, Наручилац ће признати право Извођачу радова на корекцију и/или продужење рока за време трајања истих.

Рок за продужење извођења радова услед неуобичајених и неповољних атмосферских и климатских прилика биће продужен за онај период како то буде наведено у грађевинском дневнику овереном од стране Извођача радова и Надзорног органа Наручиоца.

**ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ**

**Члан 11.**

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца, веће односно мање од количина предвиђених у Понуди, исте ће се, на основу Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ”, број 18/77), сматрати вишком односно мањком радова.

Јединичне цене за све позиције из Понуде, а за које се утврди постојање вишка, биће фиксне и непроменљиве.

Уколико се у оквиру стварно изведених радова утврди постојање вишка и мањка радова у оквиру укупно уговорене цене, исте ће се сматрати извршењем предмета уговора.

Уколико се у оквиру стварно изведених радова утврди постојање вишка и мањка радова преко износа укупно уговорене цене, Извођач радова ће бити дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести Надзорни орган и Наручиоца у писаној форми.

Ако се у току извођења радова утврди да би укупни вишак радова износио до 5% у односу на укупно уговорену цену радова, коначна вредност вишка радова биће одређена Анексом уговора у складу са расположивим буџетским средствима.

**Члан 12.**

Извођач радова може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност Надзорног органа, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач радова није овлашћен да без писане сагласности нручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Извођач радова се обавезује да, поред радова из предмера и предрачуна туристичке сигнализације, независно од стварно изведених количина радова, изведе и све евентуално непредвиђене радове, који уговором нису обухваћени, а који су због непредвиђених околности постали неопходни за извршење уговорних обавеза и чија укупна вредност није већа од 15% вредности уговорених радова.

У случају непредвиђених радова, Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став 1. Тачка 5) ЗЈН:

Извођач радова и Надзорни орган су дужни да истог дана када наступе наведене околности, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести понуђача.

**Члан 13.**

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

**НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ**

**И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА**

**Члан 14.**

Комисију за примопредају радова који су предмет овог уговора, образује Наручилац у року од 10 дана од пријема обавештења Извођача радова да је извршио уговорне обавезе, а чине је три представника Наручиоца, и по један представник Надзорног органа и Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о примопредаји радова који садржи податке о извршеним радовима.

Извођач радова је дужан да, приликом сачињавања записника о примопредаји радова, преда Наручиоцу сву техничку и атестну документацију која се односи на извођење радова.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац преко Надзорног органа у току односно по завршетку извођења радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања.

Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће недостатке отклонити на рачун Извођача радова.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 15.**

Уколико Извођач радова не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,5‰ (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% (процената) од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

**ГАРАНТНИ РОК**

**Члан 16.**

Гарантни рок за све изведене радове и коришћене материјале износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(биће преузето из понуде)*** месеци, од дана сачињавања Записника о примопредаји радова.

**РИЗИК И ОСИГУРАЊЕ**

**Члан 17.**

До примопредаје радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач радова. После примопредаје, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Наручилац.

Извођач радова је дужан да осигура радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности.

**ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА**

**Члан 18.**

Наручилац се обавезује да:

- Извођачу радова плати цену за извршене радове из члана 1. овог уговора, према јединичним ценама из Понуде, тј.односно према испостављеној авансној ситуацији (уколико је аванс уговорен), привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, овереним од стране Надзорног органа;

- пружи Извођачу радова све неопходне информације за извршење обавеза из овог уговора;

- обезбеди вршење стручног надзора у току извођења радова, о чему закључује посебан уговор о Стручном надзору;

- пре почетка извођења радова преда Извођачу радова акт о именовању надзорног органа;

- од Извођача радова прими изведене радове у складу са уговореним одредбама;

- формира комисију за примопредају и коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем радова у року од 10 дана од пријема обавештења Извођача радова да је извршио уговорне обавезе сходно члану 19. став 2. алинеја 10) овог уговора.

**Члан 19.**

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе стручно, квалитетно и у уговореном року, у складу са важећим прописима, стандардима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором.

Извођач радова се обавезује да:

- пре почетка радова на постављању туристичке саобраћајне сигнализације Наручиоцу достави решење о именовању одговорног лица за постављање туристичке саобраћајне сигнализације;

- радове који су предмет Уговора, изведе у потпуности према Уговору, пројектној документацији и у складу са условима и дозволама за постављање издатим од стране надлежних органа и институција;

- обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала потребних за извођење уговором преузетих обавеза;

- уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику фаза;

- осигура безбедност свих лица на терену, као и одговарајуће обезбеђење и превоз материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, трећим лицима и стварима трећих лица, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до сачињавања записника о примопредаји радова;

- се строго придржава мера заштите и безбедности на раду, као и противпожарне заштите;

- омогући вршење стручног надзора на извршеним радовима;

- уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- поступи по свим основаним примедбама и захтевима датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова;

- по завршетку радова, у писаној форми, одмах обавести Наручиоца да је извршио своју уговорну обавезу;

- сноси трошкове отклањања уочених недостатака од стране комисије за примопредају;

- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

Извођач радова је одговоран за целокупну штету која настане трећим лицима као последица пружања услуге.

**ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА**

**Члан 20.**

Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

**ПРОМЕНА ПОДАТАКА**

**Члан 21.**

Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења Уговора о извођењу предметних радова и да је документује на прописани начин.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 22.**

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора и у следећим случајевима:

- ако Извођач радова у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави банкарске гаранције, у ком случају има право на активирање банкарске гаранције за озбиљност понуде;

- уколико Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова који су саставни део Уговора;

- уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и квалитету наведеном у понуди Извођач радова, а Извођач радова није поступио по примедбама Надзорног органа.

**Члан 23.**

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог уговора, заједничка Комисија, коју чине представници уговорних страна и Надзорног органа, сачиниће Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором.

Ако Извођач радова без оправданог разлога одбија учешће у изради записника или одуговлачи са својим учешћем, Наручилац може да изврши обрачун и да о томе обавести Извођача. Ово право има и Извођач радова.

**Члан 24.**

У случају једностраног раскида уговора, Наручилац има право да активира гаранцију банке за добро извршење посла.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

У случају једностраног раскида уговора, Извођач радова је дужан да добра и изведене радове које је прибавио и радове које је извео, обезбеди од пропадања и да их записнички преда Комисији коју образује Наручилац.

**ВИША СИЛА**

**Члан 25.**

У случају наступања околности које ометају, спречавају или онемогућавају извршење уговорних обавеза било које уговорне стране, а које се према важећим прописима и својој природи сматрају вишом силом, уговорне стране се ослобађају од извршења обавеза за време док виша сила траје.

Ни једна уговорна страна нема право на било какву накнаду због неизвршења обавеза по овом уговору за време трајања више силе.

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да, без одлагања, писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку, као и о престанку више силе.

Наступање више силе у смислу овог уговора продужава рок за испуњење уговорних обавеза за све време трајања околности које представљају вишу силу, као и за време које је разумно потребно за отклањање њених последица.

У случају трајања више силе дуже од 30 дана уговорне стране могу раскинути овај Уговор писаним споразумом.

Страна која се буде позивала на вишу силу предузеће све разумне и потребне радње да отклони услове који проузрокују вишу силу и да настави са извршавањем својих обавеза дефинисаних овим уговором без одлагања.

Уговорне стране не могу се позивати на вишу силу због околности које су им биле познате у моменту закључења Уговора.

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА**

**Члан 26.**

Измене и допуне овог уговора производиће правно дејство само ако су сачињене у писаној форми и потписане од овлашћених представника уговорних страна, у складу са Законом о јавним набавкама, Законом о облигационим односима и другим прописима који регулишу ову област.

**СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ**

**Члан 27.**

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране, а примењиваће се од дана увођења Извођача радова у посао.

**ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 28.**

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебних узанси о грађењу и подзаконских аката донетих на основу Закона о планирању и изградњи.

**Члан 29.**

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

**Члан 30.**

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у реализацији или тумачењу овог уговора реше споразумно преко својих представника, а у складу са Законом о облигационим односима и другим позитивним прописима.

У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не може решити на начин дефинисан у претходном ставу, надлежан је Привредни суд у Београду.

**Члан 31.**

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) примерка задржава Наручилац, а 2 (два) примерка Извођач радова.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИЗВОЂАЧ РАДОВА** |  | **НАРУЧИЛАЦ** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, директор** |  | **в.д. секретара министарства**  **Сандра Докић** |
|  |  |  |

П Р И Л О З И који су саставни део Уговора:

Прилог 1. - Понуда број: \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017. године

Прилог 2. - Техничка спецификација

Прилог 3. - Образац структуре понуђене цене